{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["CENNIK","CORTROL | oprogramowanie VMS","GANZ | Rozwiązania CCTV","Arkusz2","AI BOX","COMPUTAR | Obiektywy","Usługi Techniczne","WARUNKI HANDLOWE"],"not_rendered":{"images":102,"macros":1,"defined_names":25},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CENNIK","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"merged":[[3,1,3,5],[5,1,7,1],[5,5,7,5],[28,1,30,1],[28,5,30,5]]}
[]
[]
[]
[null,"CENNIK PRODUKTÓW CCTV"]
[]
[null,{"$error":"#VALUE!"},"Obowiązuje od 9 czerwca 2025r.",null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,"Podane ceny są cenami netto."]
[null,null,"Zamówienia: tel. 22 633 90 90  | zamowienia@cbcpoland.pl"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Kliknij wybraną grupę produktową (czarne pole) poniżej, aby przejść do cennika z wybranym asortymentem CCTV"]
[]
[]
[null," KAMERY"," Kamery GANZ",null," VMS GANZ CORTROL","Oprogramowanie GANZ CORTROL oraz dedykowany hardware i akcesoria"]
[]
[null," REJESTRATORY"," Rejestratory cyfrowe GANZ",null," OBIEKTYWY","Obiektywy COMPUTAR do zastosowań w systemach SECURITY, MACHINE VISION, ITS"]
[]
[null," AI BOX®"," Nadajniki wideo GANZ AI",null," USŁUGI TECHNICZNE","Cennik usług technicznych oraz serwisowych"]
[]
[null," KAMERY TERMOWIZYJNE"," Kamery termowizyjne GANZ",{"$nulls":5}," "]
[]
[null," WARUNKI HANDLOWE"," Szczegółowe warunki handlowe i gwarancyjne"]
[]
[]
[]
[null,{"$error":"#VALUE!"},{"$nulls":3},{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,"CBC (Poland) Sp. z o.o.  |  ul. Rydygiera 8, bud.17 |  01-793 Warszawa"]
[null,null,"tel. 22 633 90 90  | zamowienia@cbcpoland.pl"]

{"sheet":"CORTROL | oprogramowanie VMS","index":1,"n_rows":112,"n_cols":7,"rows_kept":112,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,4],[9,1,9,5],[82,1,82,5],[85,1,85,5],[109,1,109,3],[110,1,110,2]]}
[]
[]
[null,{"$error":"#VALUE!"},"CENNIK PRODUKTÓW CCTV",{"$error":"#VALUE!"}]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RABAT: ",{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Model (kod) towaru","Opis","Cena PLN detal","Cena PLN z rabatem","Dostępność "]
[]
[null,"Rejestratory GANZ CORTROL-NVR "]
[]
[null,"CORTROL-REC-R04","Serwer XEON, obsługa do 128 kanałów wideo i audio, do 3840kl/s w rozdzielczości 8MP, 2x Ethernet 1Gbit, OS WIN 11 PRO na dysku SSD. Obudowa RACK 1U,  4x HDD 3,5\" SATA, Hot-Swap. Zasilacz 350W.",{"v":16900,"d":"16,900"},{"$f":"D12-(D12*E$7)","v":{"v":16900,"d":"16,900"}},"ZAM"]
[null,"CORTROL-REC-R04-RP","Serwer XEON, obsługa do 128 kanałów wideo i audio, do 3840kl/s w rozdzielczości 8MP, 2x Ethernet 1Gbit, OS WIN 11 PRO na dysku SSD. Obudowa RACK 1U, 4x HDD 3,5\" SATA, Hot-Swap. Zasilacz redundantny 400W.",{"v":19900,"d":"19,900"},{"$f":"D13-(D13*E$7)","v":{"v":19900,"d":"19,900"}},"ZAM"]
[null,"CORTROL-REC-R08","Serwer XEON, obsługa do 180 kanałów wideo i audio, do 5400kl/s w rozdzielczości 8MP, 2x Ethernet 1Gbit, OS WIN 11 PRO na dysku SSD. Obudowa RACK 2U, 8x HDD 3,5\" SATA, RAID 5/6, Hot-Swap. Zasilacz 600W.",{"v":28900,"d":"28,900"},{"$f":"D14-(D14*E$7)","v":{"v":28900,"d":"28,900"}},"ZAM"]
[null,"CORTROL-REC-R08-RP","Serwer XEON, obsługa do 180 kanałów wideo i audio, do 5400kl/s w rozdzielczości 8MP, 2x Ethernet 1Gbit, OS WIN 11 PRO na dysku SSD. Obudowa RACK 2U, 8x HDD 3,5\" SATA, RAID 5/6, Hot-Swap. Zasilacz redundantny 800W.",{"v":32900,"d":"32,900"},{"$f":"D15-(D15*E$7)","v":{"v":32900,"d":"32,900"}},"ZAM"]
[null,"CORTROL-REC-R12-RP","Serwer XEON, obsługa do 180 kanałów wideo i audio, do 5400kl/s w rozdzielczości 8MP, 2x Ethernet 1Gbit, OS WIN 11 PRO na dysku SSD. Obudowa RACK 2U, 12x HDD 3,5\" SATA, RAID 5/6, Hot-Swap. Zasilacz redundantny 800W.",{"v":37900,"d":"37,900"},{"$f":"D16-(D16*E$7)","v":{"v":37900,"d":"37,900"}},"ZAM"]
[null,"CORTROL-REC-R16*","Serwer XEON, obsługa do 240 kanałów wideo i audio, do 7200kl/s w rozdzielczości 8MP, 2x Ethernet 1Gbit, OS WIN 11 PRO na dysku SSD. Obudowa RACK 3U, 16x HDD 3,5\" SATA/SAS, RAID 1/5/6, Hot-Swap. Zasilacz redundantny 720W.","44 900\n(cena orientacyjna)","44 900\n(cena orientacyjna)","ZAM"]
[null,"CORTROL-REC-R24*","Serwer XEON, obsługa do 240 kanałów wideo i audio, do 7200kl/s w rozdzielczości 8MP, 2x Ethernet 1Gbit, OS WIN 11 PRO na dysku SSD. Obudowa RACK 4U, 24x HDD 3,5\" SATA/SAS, RAID 1/5/6, Hot-Swap. Zasilacz redundantny 720W.","51 900\n(cena orientacyjna)","51 900\n(cena orientacyjna)","ZAM"]
[null,"*dla systemów z więcej niż 8 dyskami HDD w RAID zalecamy modele HDD Enterprise - WD Ultrastar DC lub Seagate Exos"]
[null,"Gotowy serwer, preinstalowane oprogramowanie, bez dysków archiwalnych! Przybliżony czas realizacji zamówienia 21-45 dni roboczych."]
[]
[null,"Archive disc HDDs"]
[null,"HDD SATA","Dysk twardy SATA wyceniany indywidualnie zgodnie z wymaganiami projektowymi. Cena zawiera montaż, konfigurację i alokację bazy danych ","na zapytanie ",{"$f":"D23","v":"na zapytanie "},"ZAM"]
[]
[null,"Karta graficzna "]
[null,"Karta graficzna ","Karta graficzna dobierana indywidualnie na podstawie ilości i typów analityk GANZ CORTROL wykorzystywanych w projekcie. ","na zapytanie ",{"$f":"D26","v":"na zapytanie "},"ZAM"]
[]
[null,"Stacje klienckie GANZ CORTROL"]
[null,"CORTROL-WS-MT-4mDP","Stacja kliencka wysokiej wydajności i7, 16GB RAM, 1x Ethernet 1Gbit, Karta graficzna NVIDIA - wyjścia monitorowe - 4x mini-DisplayPort. OS WIN 11 PRO na dysku SSD. Obudowa MT, 3x HDD 3,5\" SATA – 3 lata gwarancji OnSite NBD",{"v":15500,"d":"15,500"},{"$f":"D29-(D29*E$7)","v":{"v":15500,"d":"15,500"}},"ZAM"]
[null,"CORTROL-WS-MT-8mDP","Stacja kliencka wysokiej wydajności i7, 16GB RAM, 1x Ethernet 1Gbit, Karta graficzna NVIDIA - wyjścia monitorowe - 8x mini-DisplayPort. OS WIN 11 PRO na dysku SSD. Obudowa MT, 3x HDD 3,5\" SATA – 3 lata gwarancji OnSite NBD",{"v":20000,"d":"20,000"},{"$f":"D30-(D30*E$7)","v":{"v":20000,"d":"20,000"}},"ZAM"]
[null,"UWAGA:  ceny elementów rozbudowy nie podlegają rabatom!"]
[]
[null,"Moduły WE/WY MOXA - IP Ethernet"]
[null,"MOXA ioLogik E1210","Moduł WE/WY do systemu CORTROL VMS. 16x Wejście cyfrowe. Komunikacja po sieci IP Ethernet 2x LAN 100Mbps, RJ45. Zasilanie 12-36VDC. Montaż na szynę DIN.",800,{"$f":"D34","v":800},"ZAM"]
[null,"MOXA ioLogik E1211","Moduł WE/WY do systemu CORTROL VMS. 16x Wyjście cyfrowe. Komunikacja po sieci IP Ethernet 2x LAN 100Mbps, RJ45. Zasilanie 12-36VDC. Montaż na szynę DIN.",900,{"$f":"D35","v":900},"ZAM"]
[null,"MOXA ioLogik E1212","Moduł WE/WY do systemu CORTROL VMS. 8x Wejście cyfrowe, 8x Wyjście cyfrowe. Komunikacja po sieci IP Ethernet 2x LAN 100Mbps, RJ45. Zasilanie 12-36VDC. Montaż na szynę DIN.",900,{"$f":"D36","v":900},"ZAM"]
[null,"MOXA ioLogik E1214","Moduł WE/WY do systemu CORTROL VMS. 6x Wejście cyfrowe, 6x Wyjście przekaźnikowe 2A @ 30VDC. Komunikacja po sieci IP Ethernet 2x LAN 100Mbps, RJ45. Zasilanie 12-36VDC. Montaż na szynę DIN.",900,{"$f":"D37","v":900},"ZAM"]
[null,"MDR-20-12","Zasilacz na szynę DIN do modułów WE/WY MOXA - 20W 12V 1.67A.",100,{"$f":"D38","v":100},"ZAM"]
[null,"UWAGA:  ceny elementów rozbudowy nie podlegają rabatom!"]
[]
[null,"Licencje GANZ CORTROL DEMO"]
[null,"Licencja CORTROL DEMO","Wersja demonstracyjna oprogramowania GANZ CORTROL VMS w edycji Premier/Global. Licencja ograniczona czasowo. ","na zapytanie  ","na zapytanie  ","ZAM"]
[null,"Licencje GANZ CORTROL PREMIER"]
[null,"ZNS-Premier9","Licencja elektroniczna na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Premier. Umożliwia podłączenie 9 kanałów wideo do pojedynczego serwera. Zawiera pakiet subskrypcji na usługę utrzymania oraz aktualizacji oprogramowania w okresie 2 lat od daty pierwotnej aktywacji.",{"v":3000,"d":"3,000"},{"$f":"D44-(D44*E$7)","v":{"v":3000,"d":"3,000"}},"ZAM"]
[null,"ZNS-Premier16","Licencja elektroniczna na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Premier. Umożliwia podłączenie 16 kanałów wideo do pojedynczego serwera. Zawiera pakiet subskrypcji na usługę utrzymania oraz aktualizacji oprogramowania w okresie 2 lat od daty pierwotnej aktywacji.",{"v":5500,"d":"5,500"},{"$f":"D45-(D45*E$7)","v":{"v":5500,"d":"5,500"}},"ZAM"]
[null,"ZNS-Premier24","Licencja elektroniczna na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Premier. Umożliwia podłączenie 24 kanałów wideo do pojedynczego serwera. Zawiera pakiet subskrypcji na usługę utrzymania oraz aktualizacji oprogramowania w okresie 2 lat od daty pierwotnej aktywacji. ",{"v":6800,"d":"6,800"},{"$f":"D46-(D46*E$7)","v":{"v":6800,"d":"6,800"}},"ZAM"]
[null,"ZNS-Premier48","Licencja elektroniczna na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Premier. Umożliwia podłączenie 48 kanałów wideo do pojedynczego serwera. Zawiera pakiet subskrypcji na usługę utrzymania oraz aktualizacji oprogramowania w okresie 2 lat od daty pierwotnej aktywacji.",{"v":14000,"d":"14,000"},{"v":14000,"d":"14,000"},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZNS-Premier72","Licencja elektroniczna na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Premier. Umożliwia podłączenie 72 kanałów wideo do pojedynczego serwera. Zawiera pakiet subskrypcji na usługę utrzymania oraz aktualizacji oprogramowania w okresie 2 lat od daty pierwotnej aktywacji. ",{"v":21000,"d":"21,000"},{"v":21000,"d":"21,000"},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZNS-Premier96","Licencja elektroniczna na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Premier. Umożliwia podłączenie 96 kanałów wideo do pojedynczego serwera. Zawiera pakiet subskrypcji na usługę utrzymania oraz aktualizacji oprogramowania w okresie 2 lat od daty pierwotnej aktywacji. ",{"v":28000,"d":"28,000"},{"v":28000,"d":"28,000"},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"Licencje GANZ CORTROL PREMIER Contract Renewal (przedłużenie subskrypcji)"]
[null,"ZNS-2AC9","Przedłużenie subskrypcji dla licencji ZNS-Premier9 o dodatkowe 2 lata",760,{"$f":"D51-(D51*E$7)","v":760},"ZAM"]
[null,"ZNS-2AC16","Przedłużenie subskrypcji dla licencji ZNS-Premier16 o dodatkowe 2 lata",{"v":1400,"d":"1,400"},{"$f":"D52-(D52*E$7)","v":{"v":1400,"d":"1,400"}},"ZAM"]
[null,"ZNS-8AC9  ","Przedłużenie subskrypcji dla licencji ZNS-Premier9 o dodatkowe 8 lat",{"v":1600,"d":"1,600"},{"$f":"D53-(D53*E$7)","v":{"v":1600,"d":"1,600"}},"ZAM"]
[null,"ZNS-8AC16","Przedłużenie subskrypcji dla licencji ZNS-Premier16 o dodatkowe 8 lat",{"v":2800,"d":"2,800"},{"$f":"D54-(D54*E$7)","v":{"v":2800,"d":"2,800"}},"ZAM"]
[null,"GANZ CORTROL PREMIER 1 kanał"]
[null,"ZNS-Premier1Ch ","Rozszerzenie licencji elektronicznej na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Premier o pojedynczy kanał wideo (konieczny zakup minimum 6 kanałów w jednej transzy).\n!!! UWAGA - Nie dotyczy edycji GANZ CORTROL VMS w wersji Premier9 oraz Premier16 !!!",320,{"$f":"D56-(D56*E$7)","v":320},"ZAM"]
[null,"Licencje GANZ CORTROL PREMIER Contract Renewal (przedłużenie subskrypcji 1 kanał)"]
[null,"ZNS-1ACP1 ","Przedłużenie subskrypcji dla pojedynczego kanału oprogramowania GANZ CORTROL VMS w edycji Premier o 1 rok.",52,{"$f":"D58-(D58*E$7)","v":52},"ZAM"]
[null,"ZNS-2ACP1 ","Przedłużenie subskrypcji dla pojedynczego kanału oprogramowania GANZ CORTROL VMS w edycji Premier o 2 lata.",73,73,"ZAM"]
[null,"ZNS-3ACP1 ","Przedłużenie subskrypcji dla pojedynczego kanału oprogramowania GANZ CORTROL VMS w edycji Premier o 3 lata.",94,94,"ZAM"]
[null,"CORTROL PREMIER  z dożywotnim wsparciem i aktualizacjami"]
[null,"ZNS-PREMIER24-NE","Licencja elektroniczna na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Premier. Umożliwia podłączenie 24 kanałów wideo do pojedynczego serwera.  Zawiera dożywotni pakiet subskrypcji na usługę utrzymania oraz aktualizacji oprogramowania.",{"v":9600,"d":"9,600"},{"$f":"D62-(D62*E$7)","v":{"v":9600,"d":"9,600"}},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZNS-Premier1Ch-NE","Rozszerzenie licencji elektronicznej na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Premier o pojedynczy kanał wideo z dożywotnim pakietem subskrypcji.",410,410,"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZNS-NE-P1CH","Uaktualnienie do dożywotniego planu wsparcia i aktualizacji dla 1 kanału Premier",130,130,"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"Licencje GANZ CORTROL GLOBAL (Produkt Projektowy)"]
[null,"ZNS-GStart50","Licencja elektroniczna na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Global. Pakiet startowy umożliwiający podłączenie 50 kanałów wideo w środowisku rozproszonym. Zawiera pakiet subskrypcji na usługę utrzymania oraz aktualizacji oprogramowania w okresie 2 lat od daty pierwotnej aktywacji.",{"v":33000,"d":"33,000"},{"$f":"D66-(D66*E$7)","v":{"v":33000,"d":"33,000"}},"ZAM"]
[null,"ZNS-GStart100","Licencja elektroniczna na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Global. Pakiet startowy umożliwiający podłączenie 100 kanałów wideo w środowisku rozproszonym. Zawiera pakiet subskrypcji na usługę utrzymania oraz aktualizacji oprogramowania w okresie 2 lat od daty pierwotnej aktywacji.",{"v":47000,"d":"47,000"},{"$f":"D67-(D67*E$7)","v":{"v":47000,"d":"47,000"}},"ZAM"]
[null,"Licencje GANZ CORTROL GLOBAL - 1 kanał "]
[null,"ZNS-GL-1CH ","Rozszerzenie licencji elektronicznej na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Global o pojedynczy kanał wideo (konieczny zakup minimum 6 kanałów w jednej transzy).",530,{"$f":"D69-(D69*E$7)","v":530},"ZAM"]
[null,"Licencje GANZ CORTROL GLOBAL Contract Renewal (przedłużenie subskrypcji)"]
[null,"ZNS-1ACG1 ","Przedłużenie subskrypcji dla pojedynczego kanału oprogramowania GANZ CORTROL VMS w edycji Global o 1 rok. (Tylko dla posiadaczy licencji na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Global).",145,{"$f":"D71-(D71*E$7)","v":145},"ZAM"]
[null,"ZNS-2ACG1 ","Przedłużenie subskrypcji dla pojedynczego kanału oprogramowania GANZ CORTROL VMS w edycji Global o 2 lata. (Tylko dla posiadaczy licencji na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Global).",255,255,"ZAM"]
[null,"ZNS-3ACG1 ","Przedłużenie subskrypcji dla pojedynczego kanału oprogramowania GANZ CORTROL VMS w edycji Global o 3 lata. (Tylko dla posiadaczy licencji na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Global).",350,350,"ZAM"]
[null,"CORTROL GLOBAL z dożywotnim wsparciem i aktualizacjami"]
[null,"ZNS-GStart50-NE","Licencja elektroniczna na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Global. Pakiet startowy umożliwiający podłączenie 50 kanałów wideo w środowisku rozproszonym. Zawiera dożywotni pakiet subskrypcji na usługę utrzymania oraz aktualizacji oprogramowania.",{"v":46000,"d":"46,000"},{"$f":"D75-(D75*E$7)","v":{"v":46000,"d":"46,000"}},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZNS-GStart100-NE","Licencja elektroniczna na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Global. Pakiet startowy umożliwiający podłączenie 100 kanałów wideo w środowisku rozproszonym. Zawiera dożywotni pakiet subskrypcji na usługę utrzymania oraz aktualizacji oprogramowania.",{"v":76000,"d":"76,000"},{"v":76000,"d":"76,000"},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZNS-GL-1CH-NE","Rozszerzenie licencji elektronicznej na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Global o pojedynczy kanał wideo z dożywotnim pakietem subskrybcji.",760,760,"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZNS-NE-G1CH","Uaktualnienie do dożywotniego planu wsparcia i aktualizacji dla 1 kanału Global",360,360,"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"Licencje GANZ CORTROL UPGRADE (rozszerzenia)"]
[null,"ZNS-UP1Ch-GL-1Ch ","Migracja pojedynczego kanału z edycji Premier do edycji Global (Tylko dla posiadaczy licencji na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Global i migrujących kanały z edycji Premier).",280,{"$f":"D80-(D80*E$7)","v":280},"ZAM"]
[null,"ZNS-U-P9/P16-P24 ","Rozszerzenie licencji na oprogramowanie GANZ CORTROL VMS w edycji Premier:  ZNS-Premier9/16 - > ZNS-Premier24",{"v":4300,"d":"4,300"},{"$f":"D81-(D81*E$7)","v":{"v":4300,"d":"4,300"}},"ZAM"]
[null,"Licencje analityczne GANZ CORTROL "]
[null,"CORTROL Video Analytic (CVA) Licenses"]
[null,"ZNS-CVA-Base-1 ","Licencja elektroniczna na moduł analityki obrazu CVA dla oprogramowania GANZ CORTROL VMS. Licencja bazowa: wykrywa ludzi, pojazdy, zwierzęta oraz inne sklasyfikowane rodzaje obiektów. Metadane zawierają klasyfikację obiektów oraz informacje o przemieszczaniu się wykrytych obiektów w scenie. Reguły: Wykrycie obiektu, klasyfikacja obiektu, zliczanie obiektów, wykrycie w strefie, alarmy i wyszukiwanie obiektów w czasie rzeczywistym.",890,{"$f":"D84-(D84*E$7)","v":890},"ZAM"]
[null,"ZNS-UP-CVA-1","Aktualizacja licencji analitycznej CORTROL VCA do CORTROL CVA      \n\n*Wymaga oprogramowania GANZ CORTROL VMS v.1.19 lub nowszej*",400,400,"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"CORTROL Video Analytics (CVA) Advance License"]
[null,"ZNS-CVA-LPR-D-1","Licencja elektroniczna na moduł LPR dla oprogramowanie GANZ CORTROL VMS. Rozpoznawanie standardowych tablic rejestracyjnych dla prędkości do 80 km/h. Wsparcie dla procesowania CPU oraz GPU. Umożliwia podłączenie 1 kanału wideo do pojedynczego serwera. Możliwość aktywacji wielu licencji jednego typu na jednym serwerze.\n\n*Współpraca z oprogramowaniem GANZ CORTROL VMS v.1.22.1 oraz nowszym*\n*Wymagana instalacja dodatkowego modułu analitycznego*",{"v":6100,"d":"6,100"},{"v":6100,"d":"6,100"},"ZAM"]
[null,"ZNS-CVA-LPR-C-1","Licencja elektroniczna na moduł LPR dla oprogramowanie GANZ CORTROL VMS. Rozpoznawanie standardowych tablic rejestracyjnych dla prędkości do 250 km/h. Zaawansowana algorytm rozróżniający producenta, model, kolor, kierunek poruszania się oraz generujący metadane. Wsparcie dla procesowania GPU. Umożliwia podłączenie 1 kanału wideo do pojedynczego serwera. Możliwość aktywacji wielu licencji jednego typu na jednym serwerze.\n\n*Współpraca z oprogramowaniem GANZ CORTROL VMS v.1.22.1 oraz nowszym*\n*Wymagana instalacja dodatkowego modułu analitycznego*",{"v":12500,"d":"12,500"},{"v":12500,"d":"12,500"},"ZAM"]
[null,"ZNS-CVA-UICC-1","Licencja elektroniczna na moduł UIC dla oprogramowanie GANZ CORTROL VMS. Rozpoznawanie numerów międzynarodowych kontenerów transportowych oraz oznaczeń UIC taboru kolejowego. Wsparcie dla procesowania CPU oraz GPU. Umożliwia podłączenie 1 kanału wideo do pojedynczego serwera. Możliwość aktywacji wielu licencji jednego typu na jednym serwerze.\n\n*Współpraca z oprogramowaniem GANZ CORTROL VMS v.1.22.1 oraz nowszym*\n*Wymagana instalacja dodatkowego modułu analitycznego*",{"v":19000,"d":"19,000"},{"v":19000,"d":"19,000"},"ZAM"]
[null,"ZNS-CVA-FR-1","Licencja elektroniczna na moduł FR dla oprogramowanie GANZ CORTROL VMS. Rozpoznawanie twarzy w kadrze. Wsparcie dla procesowania GPU. Umożliwia podłączenie 1 kanału wideo do pojedynczego serwera. Możliwość aktywacji wielu licencji jednego typu na jednym serwerze.\n\n*Współpraca z oprogramowaniem GANZ CORTROL VMS v.1.22.1 oraz nowszym*\n*Wymagana instalacja dodatkowego modułu analitycznego*",{"v":7800,"d":"7,800"},{"v":7800,"d":"7,800"},"ZAM"]
[null,"ZNS-1YCVA-1Ch","Roczne donowienie za 10% sumy kosztów istniejących kanałów analitycznych CVA",{"v":0.1,"d":"10.00%"},{"v":0.1,"d":"10.00%"},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZNS-2YCVA-1Ch","2-letnie odnowienie za 16% sumy kosztów istniejących kanałów analitycznych CVA",{"v":0.16,"d":"16.00%"},{"v":0.16,"d":"16.00%"},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZNS-3YCVA-1Ch","3-letnie odnowienie za 20% sumy kosztów istniejących kanałów analitycznych CVA",{"v":0.2,"d":"20.00%"},{"v":0.2,"d":"20.00%"},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"GANZ CORTROL CROSS LINK LICENCJE "]
[null,"ZNS-CL-Base-1","Licencja elektroniczna na moduł CrossLink dla oprogramowania GANZ CORTROL VMS - Poziom Basic. Interaktywne zewnętrzne źródła URL (przykładowo - strony WWW). Pakiet umożliwia integrację oraz nagrywanie dla 1 kanału wideo. Możliwość aktywacji wielu kanałów w jednym systemie GANZ CORTROL VMS.\n\n*Wymaga oprogramowania GANZ CORTROL VMS v.1.20.1 oraz nowszych*",{"v":2600,"d":"2,600"},{"$f":"D95-(D95*E$7)","v":{"v":2600,"d":"2,600"}},"ZAM"]
[null,"ZNS-CL-Advance-1","Licencja elektroniczna na moduł CrossLink dla oprogramowania GANZ CORTROL VMS - Poziom Advanced. Interaktywne zewnętrzne aplikacje (przykładowo - sesje RDP). Pakiet umożliwia integrację oraz nagrywanie dla 1 kanału wideo. Możliwość aktywacji wielu kanałów w jednym systemie GANZ CORTROL VMS.\n\n*Wymaga oprogramowania GANZ CORTROL VMS v.1.20.1 oraz nowszych*",{"v":4400,"d":"4,400"},{"$f":"D96-(D96*E$7)","v":{"v":4400,"d":"4,400"}},"ZAM"]
[null,"Licencje na oprogramowanie firm zewnętrznych (informacja poglądowa)"]
[null,"ZNS-NEDAP ","Licencja elektroniczna na integrację systemu kontroli dostępu NEDAP AEOS z GANZ CORTROL",{"v":10000,"d":"10,000"},{"$f":"D98","v":{"v":10000,"d":"10,000"}},"ZAM"]
[null,"ZNS-DATA-C-1Ch"," 1-kanałowa licencja (kanał danych) dla POS i wizualizacji danych tekstowych. \nZawiera wysoko obciążalną bazę danych szeregów czasowych dla źródeł danych, zaawansowane zapytania logiczne i wizualizację kanałów danych.",{"v":1100,"d":"1,100"},{"$f":"D99","v":{"v":1100,"d":"1,100"}},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"LIC-VISO-ST-IS-CORT ( RACS 5 )","(Informacja poglądowa)\nLicencja elektroniczna dla oprogramowania VISO ST systemu Roger RACS 5 na obsługę połączeń z modułem integracji w GANZ CORTROL VMS. Licencja współpracuje z oprogramowaniem VISO ST. Szczegóły odnośnie licencji oraz konfiguracji dostępne są u producenta oprogramowania.","Informacja tel.","Informacja tel. ","ZAM"]
[]
[null,"CORTROL-ADM-FEE","Dodatkowa opłata administracyjna dotycząca rozszerzenia licencji o dodatkowe kanały dla nieaktywnej subskrypcji. Wynosi 10% wartości dodatkowych kanałów i nie mniej niż 50USD.",{"v":0.1,"d":"10.00%"},{"v":0.1,"d":"10.00%"},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO"]
[null,"Uruchomienie systemu\n GANZ CORTROL (Zdalne)","Usługa uruchomienia i konfiguracji systemu bazującego na aplikacji GANZ CORTROL Premier/Global. Usługa zawiera pakiet 6 godzin połączenia zdalnego w danym dniu + 4 godziny do wykorzystania na modyfikacje konfiguracji w okresie następnych 30 dni. Dalsze wsparcie naliczane będzie według cennika. Nie dotyczy modułów analityki VCA, AI, LPR, FR. Usługa realizowana poprzez dedykowane narzędzie pulpitu zdalnego TeamViewer w wersji CBC. Dla realizacji usługi wymagane jest wypełnienie oraz podpisanie przez zamawiającego oświadczenia o akceptacji zakresu oraz warunków asysty technicznej.",{"v":2800,"d":"2,800"},{"$f":"D104","v":{"v":2800,"d":"2,800"}},"ZAM"]
[null,"Uruchomienie systemu\n GANZ CORTROL (Lokalne)","Usługa uruchomienia i konfiguracji systemu bazującego na aplikacji GANZ CORTROL Premier/Global. Usługa zawiera pakiet 8 godzin wsparcia lokalnego na obiekcie danego dnia (dojazd wliczony w cenę) + 4 godziny do wykorzystania na modyfikacje konfiguracji w okresie następnych 30 dni (zdalny pulpit). Dalsze wsparcie naliczane będzie według cennika. Nie dotyczy modułów analityki VCA, AI, LPR, FR. Usługa realizowana poprzez dedykowane narzędzie pulpitu zdalnego TeamViewer w wersji CBC. Dla realizacji usługi wymagane jest wypełnienie oraz podpisanie przez zamawiającego oświadczenia o akceptacji zakresu oraz warunków asysty technicznej.",{"v":3800,"d":"3,800"},{"$f":"D105","v":{"v":3800,"d":"3,800"}},"ZAM"]
[null,"Zdalne wsparcie techniczne\n (opłata za każdą rozpoczętą godzinę)","Usługa zdalnego wsparcia dla produktów: CORTROL oraz VCA - opłata za każdą rozpoczętą godzinę dla klientów",300,{"$f":"D106","v":300},"ZAM"]
[null,"Wsparcie techniczne na obiekcie \n (opłata za każdą rozpoczętą godzinę)","Usługa lokalnego wsparcia na obiekcie dla produktów: CORTROL oraz VCA - opłata za każdą rozpoczętą godzinę dla klientów. \nWymagane podpisanie oświadczenia o spełnieniu warunków przygotowania systemu dla asysty lokalnej.",300,{"$f":"D107","v":300},"ZAM"]
[null,"Dojazd do obiektu","Dojazd specjalisty technicznego na obiekt",350,{"$f":"D108","v":350},"ZAM"]
[]
[null,"* Klientom, którzy odbyli szkolenie z zakresu rozwiązań CORTROL i/lub VCA przysługuje pakiet 5h zdalnego wsparcia technicznego."]
[null,"Zarejestruj się na bezpłatne szkolenie: szkolenia@cbcpoland.pl"]
[null,"Ceny są cenami detalicznymi PLN netto, do których należy doliczyć 23% VAT. UWAGA:  stawki usług nie podlegają rabatom!"]

{"sheet":"GANZ | Rozwiązania CCTV","index":2,"n_rows":157,"n_cols":9,"rows_kept":157,"merged":[[2,1,3,3],[2,4,4,4],[2,5,3,6],[7,1,7,2],[9,1,9,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[14,1,14,7],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[28,1,28,7],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[38,1,38,7],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[62,1,62,7],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[66,1,66,7],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[81,1,81,7],[82,1,82,2],[84,1,84,7],[86,1,86,7],[87,1,87,2],[88,1,88,2],[89,1,89,2],[90,1,90,2],[91,1,91,2],[92,1,92,2],[93,1,93,2],[95,1,95,7],[97,1,97,7],[98,1,98,2],[99,1,99,2],[100,1,100,2],[101,1,101,2],[102,1,102,2],[103,1,103,7],[104,1,108,1],[104,4,108,4],[109,1,109,2],[110,1,110,2],[111,1,115,1],[111,4,115,4],[111,8,115,9],[116,1,119,1],[116,4,119,4],[116,8,119,9],[120,1,124,1],[120,4,122,4],[120,8,124,9],[123,2,124,2],[123,3,124,3],[123,4,124,4],[125,1,129,1],[125,4,129,4],[125,8,129,9],[130,1,132,1],[130,2,131,2],[130,3,131,3],[130,4,132,4],[130,8,132,9],[133,1,134,1],[133,4,134,4],[133,8,134,9],[135,1,135,7],[136,1,140,1],[136,4,140,4],[136,8,140,9],[141,1,141,2],[142,1,142,2],[143,1,147,1],[143,4,147,4],[143,8,147,9],[150,1,150,7],[151,1,151,2],[152,1,152,2],[155,1,155,7],[156,1,156,2]]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"CENNIK PRODUKTÓW CCTV",{"$error":"#VALUE!"}]
[]
[]
[{"$nulls":5},"RABAT: ",{"v":0,"d":"0%"}]
[]
[null,"Zdjęcie",null,"Model (kod) towaru","Opis","Cena PLN detal","Cena PLN z rabatem","Dostępność "]
[]
[null,"KAMERY IP"]
[]
[null,"KOMPAKTOWE"]
[{"$nulls":3},"ZN8-80C4D","Kamera IP GENSTAR kompaktowa 4MP (50FPS) | 1/2.8\" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, WDR, mechaniczny filtr IR-cut, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, RS485, wyjście CVBS, wbudowany mikrofon, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, DC12V/ AC24V/ PoE(802.3af). Kamera bez obiektywu. Obiektywy do nabycia w CBC Poland. Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach). Kamera zgodna z NDAA",{"v":1400,"d":"1,400"},{"$f":"F13-(F13*G$6)","v":{"v":1400,"d":"1,400 "}},"MAG "]
[]
[null,"KOPUŁKOWE TYPU TURRET"]
[{"$nulls":3},"ZN8-51E5F28NT","Kamera IP GENSTAR Turret 5MP (20FPS) | 2.8mm Fixed | 1/3\" CMOS, 2 strumienie H.265/H.264/MJPEG, dWDR, mechaniczny filtr IR-cut, IR LED do 30 metrów, white LED 30m, wbudowany mikrofon, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, tryb korytarzowy, IP66, DC12V / PoE(802.3af). Wbudowana analityka obrazu z funkcją detekcji człowieka. Kamera zgodna z NDAA. (2 lata gwarancji) ",550,{"$f":"F16-(F16*G$6)","v":{"v":550,"d":"550 "}},"MAG "]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK646M","Puszka natynkowa do kamer GENSTAR ZN8-51E5F28NT",190,{"v":190,"d":"190 "},"MAG "]
[{"$nulls":3},"ZN8V-71E5F28DT-J4 ","Kamera IP GENSTAR Turret 5MP (25/30 FPS) | 2.8mm Fixed | 1/2.7\" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, True WDR, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 30 metrów, głośnik,  mikrofon, czerwone i nibieskie światła,  ONVIF S,G,M,T, obsługa kart SD do 1TB, 3D-DNR, HLC, BLC,  ROI, Defog. Obudowa metal+plastyk, IP66, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach) Kamera wyprodukowana w Wietnamie. Kamera zgodna z NDAA.",800,{"v":800,"d":"800 "},"MAG ",{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK646M","Puszka natynkowa do kamer GENSTAR ZN8V-71E5F28DT-J4",190,{"v":190,"d":"190 "},"MAG "]
[{"$nulls":3},"ZN8-71E5M213D-M","Kamera IP GENSTAR kopułkowa 5MP (25/30FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.7\" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, True WDR, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 40 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, mikrofon, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metal+plastyk, IP66, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach).Kamera zgodna z NDAA.",{"v":1000,"d":"1,000"},{"v":1000,"d":"1,000 "},"MAG "]
[{"$nulls":3},"ZN8V-71E5M213D-M","Kamera IP GENSTAR kopułkowa 5MP (25/30FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.7\" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, True WDR, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 40 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, mikrofon, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metal+plastyk, IP66, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach).Kamera wyprodukowana w Wietnamie. Kamera zgodna z NDAA.",{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200 "},"MAG ",{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":3},"ZNT8-25E0F36-B","Kamera IP GENSTAR Turret 2-torowa | Termowizja: obiektyw 3.5mm; 256x192 (piksel: 12μm), 4CIF (30FPS) | Tor optyczny D/N: 4MP (30FPS), obiektyw 4mm, WDR>120dB | 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: <50mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm | Pomiar: -40°C ... 150°C (+/-2°C) | 16 stref | 17 trybów koloru.\nSMART-IR do 35 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, wbudowany głośnik i mikrofon, HDMI OUT, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, Defog. Obudowa metalowa IP66, DC12V / DC24V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach).\nOdległość rozpoznawania ludzi (1,8×0,5m) – 35m, Odległość rozpoznania pojazdu (4×1,5m) – 80m, Odległość wykrywania ognia (1m×1m) – 60m, Odległość pomiaru temperatury obiektu (1m×1m) – 40m. Kamera zgodna z NDAA.",{"v":5500,"d":"5,500"},{"v":5500,"d":"5,500 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK645D","Puszka natynkowa do kamery GANZ ZNT8-25E0F36-B",170,{"$f":"F23-(F23*G$6)","v":{"v":170,"d":"170 "}},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK645D","Puszka natynkowa do kamery GANZ ZN8-71E5M213D-M",170,{"$f":"F24-(F24*G$6)","v":{"v":170,"d":"170 "}},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK501","Wysięgnik naścienny do kamery GENSTAR ZN8-71E5M213D-M",150,{"v":150,"d":"150 "},"ZAM"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK102","Mocowanie narożne do wysięgnika ZA8-CBK501",130,{"v":130,"d":"130 "},"ZAM"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK101","Adapter do instalacji na słupie do wysięgnika ZA8-CBK501, zakres montażu opasek na uchwytach 130-152mm",115,{"v":115,"d":"115 "},"ZAM"]
[]
[null,"KOPUŁKOWE"]
[{"$nulls":3},"ZN8-71DT5F28NL","Kamera IP GENSTAR kopułkowa 5MP (25/30FPS) | 2.8mm Fixed | 1/2.7\" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, True WDR, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 30 metrów, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach). Kamera zgodna z NDAA.",750,{"$f":"F30-(F30*G$6)","v":{"v":750,"d":"750 "}},"MAG "]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK656","Adapter natynkowy do kamer GANZ ZN8-71DT5F28NL. (⌀110mm)",100,{"v":100,"d":"100 "},"MAG "]
[{"$nulls":3},"ZA8-JBMP-2","Puszka natynkowa do kamer GENSTAR kopułowych wandaloodpornych (⌀120mm)",220,{"v":220,"d":"220 "},"MAG "]
[{"$nulls":3},"ZN8-80DT5M213DL","Kamera IP GENSTAR kopułkowa 5MP (25FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.8\" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, WDR>96dB, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 30 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach). Kamera zgodna z NDAA.",{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200 "},"MAG "]
[{"$nulls":3},"ZN8-80DT8M213DL","Kamera IP GENSTAR kopułkowa 8MP (25FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.8\" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, WDR>96dB, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 30 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach). Kamera zgodna z NDAA.",{"v":1500,"d":"1,500"},{"v":1500,"d":"1,500 "},"MAG "]
[{"$nulls":3},"ZA8-JBMP-2","Puszka natynkowa do kamer GENSTAR kopułowych wandaloodpornych (⌀120mm)",220,{"v":220,"d":"220 "},"MAG "]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK627B","Adapter do instalacji na słupie puszki ZA8-JBMP, zakres montażu opasek na uchwytach 130-152mm",160,{"$f":"F36-(F36*G$6)","v":{"v":160,"d":"160 "}},"MAG "]
[]
[]
[null,"BULLET"]
[{"$nulls":3},"ZNPK-2MB5F28DL","Kamera IP PIXELPRO bullet 5MP (30fps) | 2.8mm F-IRIS | 1/2.8\" CMOS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG), technologia \"VBR+\", WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut; SMART-IR do 30 metrów, ONVIF S, 3D-DNR, HLC, BLC, Auto-ROI, Defog. Obudowa metalowa, IP66, 12VDC/PoE(802.11af). Wbudowane funkcje analityki obrazu PixelPRO AI z możliwością aktywacji do 2 licencji AI (ograniczenie do procesowania 1 funkcji AI w czasie rzeczywistym).",{"v":1600,"d":"1,600"},{"$f":"F40-(F40*G$6)","v":{"v":1600,"d":"1,600 "}},"MAG",{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":3},"ZNPK-2B5M212DLP-A","Kamera IP PIXELPRO bullet 5MP (30fps) | 2.8-12mm MFZ P-IRIS | 1/2.8\" CMOS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG), technologia \"VBR+\", WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut; SMART-IR do 30 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF S, obsługa kart SD do 2TB, 3D-DNR, HLC, BLC, Auto-ROI, Defog. Obudowa metalowa, IP67, IK09, 12VDC/24VAC/PoE(802.11af), DC12V OUT. Wbudowane funkcje analityki obrazu PixelPRO AI z możliwością aktywacji do 2 licencji AI (ograniczenie do procesowania 1 funkcji AI w czasie rzeczywistym).",{"v":2400,"d":"2,400"},{"v":2400,"d":"2,400 "},"MAG",{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":3},"ZNPK-2B5M550DL-A","Kamera IP PIXELPRO bullet 5MP (30fps) | 5-50mm MFZ DC-IRIS | 1/2.8\" CMOS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG), technologia \"VBR+\". WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut; SMART-IR do 80 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, Onvif profil S, obsługa kart SD do 2TB, 3D-DNR, HLC, BLC, Auto-ROI, Defog. Sprzętowy Watchdog. Obudowa metalowa, IP67, IK09, DC12V / AC24V / PoE(802.11af), DC12V OUT. Wbudowane funkcje analityki obrazu PixelPRO AI z możliwością aktywacji do 2 licencji AI  (ograniczenie do procesowania 1 funkcji AI w czasie rzeczywistym).",{"v":3200,"d":"3,200"},{"v":3200,"d":"3,200 "},"MAG",{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":3},"ZA8-JBMP-2","Puszka natynkowa do kamer typu bullet z serii PixelPRO (ZN / ZNC / ZNP)",220,{"v":220,"d":"220 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK627B","Adapter do instalacji na słupie puszki ZA8-JBMP-2",180,{"v":180,"d":"180 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZN8-51MB5F28NT","Kamera IP GENSTAR bullet 5MP (20FPS) | 2.8mm Fixed | 1/3\" CMOS, 2 strumienie H.265/H.264/MJPEG, dWDR, mechaniczny filtr IR-cut, IR LED do 30 metrów, white LED 30m, wbudowany mikrofon i głośnik, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, tryb korytarzowy, IP66, DC12V / PoE(802.3af). Wbudowana analityka obrazu z funkcją detekcji człowieka. Kamery zgodne z NDAA. (2 lata gwarancji) ",550,{"v":550,"d":"550 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"LCA-JB-S","Puszka natynkowa do kamer GANZ ZN8-51MB5F28NT",120,{"v":120,"d":"120 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZN8V-71B5F28DT-J4A ","Kamera IP GENSTAR Bullet 5MP (25/30 FPS) | 2.8mm Fixed | 1/2.7\" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, True WDR, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 30, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT metrów, głośnik,  mikrofon, czerwone i nibieskie światła,  ONVIF S,G,M,T, obsługa kart SD do 1TB, 3D-DNR, HLC, BLC,  ROI, Defog. Obudowa metal+plastyk, IP66, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach).Kamera wyprodukowana w Wietnamie. Kamera zgodna z NDAA.",900,{"v":900,"d":"900 "},"MAG",{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK656A","Adapter natynkowy do kamer GANZ ZN8V-71B5F28DT-J4A ",190,{"v":190,"d":"190 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZN8-71B5M213D","Kamera IP GENSTAR bullet 5MP (25/30FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.7\" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, True WDR, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 40 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, Defog. Obudowa metal, IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach).Kamera zgodna z NDAA.",{"v":1000,"d":"1,000"},{"v":1000,"d":"1,000 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZN8V-71B5M213D","Kamera IP GENSTAR bullet 5MP (25/30FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.7\" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, True WDR, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 40 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, Defog. Obudowa metal, IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach).Kamera wyprodukowana w Wietnamie. Kamera zgodna z NDAA.",{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200 "},"MAG",{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":3},"ZN8-80BT4M550DL-A","Kamera IP GENSTAR bullet 4MP (50/60FPS) | 5-50mm MFZ | 1/2.8\" CMOS, 3 strumienie H.265 / H.264 / MJPEG /  mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 100 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF, obsługa kart SD do 512GB, 2D/3D-DNR, HLC, BLC, DEFOG, True WDR /  tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP66, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach). Kamera zgodna z NDAA.",{"v":2500,"d":"2,500"},{"$f":"F51-(F51*G$6)","v":{"v":2500,"d":"2,500 "}},"MAG",{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":3},"ZN8-80BT4M311DL-A","Kamera IP GENSTAR bullet 4MP (25/30FPS) | 3.6-11mm MFZ | 1/1.8\" CMOS, 3 strumienie H.265 / H.264 / MJPEG / WDR>96dB, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 60 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF, obsługa kart SD do 256GB, 2D/3D-DNR, HLC, BLC, DEFOG, True WDR /  tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach). Kamera zgodna z NDAA.",{"v":2100,"d":"2,100"},{"$f":"F52-(F52*G$6)","v":{"v":2100,"d":"2,100 "}},"MAG",{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":3},"ZN8-80B5M213D","Kamera IP GENSTAR bullet 5MP (25FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.8\" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, True WDR, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 40 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF S,M,T,G, obsługa kart SD do 1TB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metalowa IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach). Kamera zgodna z NDAA",{"v":1200,"d":"1,200"},{"$f":"F53-(F53*G$6)","v":{"v":1200,"d":"1,200 "}},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZN8-80B8M213D","Kamera IP GENSTAR bullet 8MP (25FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.8\" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, WDR>96dB, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 40 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metalowa IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach). Kamera zgodna z NDAA.",{"v":1500,"d":"1,500"},{"v":1500,"d":"1,500 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-JBMP-2","Puszka natynkowa do kamer GENSTAR w obudowie typu bullet ",220,{"v":220,"d":"220 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK627B","Adapter do instalacji na słupie puszki ZA8-JBMP, zakres montażu opasek na uchwytach 130-152mm",180,{"v":180,"d":"180 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-JBMP-2","Puszka natynkowa do kamer GENSTAR w obudowie typu bullet ",220,{"v":220,"d":"220 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK627B","Adapter do instalacji na słupie puszki ZA8-JBMP, zakres montażu opasek na uchwytach 130-152mm",180,{"v":180,"d":"180 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZNT8-25BQVF7-B-2","Kamera IP GENSTAR bullet 2-torowa | Termowizja: obiektyw 7mm; 256x192 (piksel: 12μm), 4CIF (30FPS) | Tor optyczny D/N: 4MP (30FPS), obiektyw 8mm, WDR>120dB | 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: <50mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm | Pomiar: -40°C ... 150°C (+/-2°C) | 16 stref | 17 trybów koloru.\nSMART-IR do 50 metrów, Alarm 2x IN / 2x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, wbudowany głośnik, ONVIF S,M,T,G, obsługa kart SD do 512GB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, Defog. Obudowa metalowa IP66, DC12V / AC24V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach).\nOdległość rozpoznawania ludzi (1,8×0,5m) – 73m, Odległość rozpoznania pojazdu   4×1,5m) – 224m, Odległość wykrywania ognia obiektu (1m×1m) – 292m",{"v":5800,"d":"5,800"},{"v":5800,"d":"5,800 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-JBMP-2","Puszka natynkowa do kamer GENSTAR w obudowie typu bullet ",220,{"v":220,"d":"220 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK627B","Adapter do instalacji na słupie puszki ZA8-JBMP, zakres montażu opasek na uchwytach 130-152mm",180,{"v":180,"d":"180 "},"MAG"]
[]
[null,"FISHEYE  (rybie oko)"]
[{"$nulls":3},"ZN8-80F12F18NL","Kamera IP GENSTAR fisheye 12MP (25fps) | obiektyw 1.8mm | 1/1.7\" CMOS, 2 strumienie (H.265/H.264/MJPEG). d-WDR, mechaniczny filtr IR-cut; SMART-IR do 15 metrów; Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT; Wbudowany mikrofon; ONVIF S, obsługa kart SD do 1TB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, Defog, sprzętowy dewraping obrazu, obudowa metalowa, IP66, 12VDC/PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 bazujące na AI.  Kamera zgodna z NDAA.",{"v":3000,"d":"3,000"},{"$f":"F64-(F64*G$6)","v":{"v":3000,"d":"3,000 "}},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK645E","Puszka natynkowa do kamery GENSTAR Fisheye ",170,{"$f":"F65-(F65*G$6)","v":{"v":170,"d":"170 "}},"ZAM"]
[]
[null,"PTZ"]
[{"$nulls":3},"ZN8-P4X37DL ","Kamera IP GENSTAR PTZ 4MP (25/30fps) | 6.8 - 251mm  (37x) | 1/1.8\" CMOS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG). Z wycieraczką. WDR>120dB,mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 400 metrów, czułość: dzień 0.01 lux/noc 0 lux IR LED wł., Alarm 7x IN / 2x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, wyjście BNC, ONVIF S, obsługa kart microSD do 1TB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, Defog,  pozycjonowanie 3D PTZ, wyświetlanie koordynatów PTZ w OSD, Obudowa metalowa, IP66, TVS4000V 24VAC/2.5A/HI-PoE. Wysoka prędkość obrotu 300°/s  Zasiłacz 36VDC (Hi-PoE++) oraz uchwyt naścienny w komplecie. Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS + Auto-Tracking. RS-485. Anti-shake. Kamera zgodna z NDAA.",{"v":9000,"d":"9,000"},{"$f":"F68-(F68*G$6)","v":{"v":9000,"d":"9,000 "}},"ZAM"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK348","Wysięgnik sufitowy do kamer GENSTAR PTZ ZN8-P4X37DL",150,{"v":150,"d":"150 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK605","Mocowania narożne do adaptera ZA8-CBK349 (fabrycznie - w komplecie z kamerą)",440,{"v":440,"d":"440 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK604B","Obejma do mocowania na słupie dla adaptera ZA8-CBK349 (w zestawie), zakres montażu opasek na uchwytach 46.3-205mm",570,{"v":570,"d":"570 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZN8-MP5X5DL-J4 ","Kamera IP GENSTAR PTZ 5MP (25/30fps) | 2.7-13.5mm (5x) | 1/2.7\" CMOS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG). WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 50 metrów, czułość: dzień 0.0001 lux/noc 0 lux IR LED wł., Alarm 7x IN / 2x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT,  ONVIF S, obsługa kart microSD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, Defog, pozycjonowanie 3D PTZ, wyświetlanie koordynatów PTZ w OSD, Obudowa metal+plastyk, IP66, TVS4000V DC12V/POE+. Zasiłacz 12VDC (PoE+) oraz uchwyt naścienny/sufitowy w komplecie. Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS + Auto-Tracking. Wbudowane czerwone i niebieskie światło ostrzegawcze, ostrzeżenie dźwiękowo-świetlne. Anti-shake, mikrofon+głośnik. Kamera zgodna z NDAA.",{"v":1500,"d":"1,500"},{"$f":"F72-(F72*G$6)","v":{"v":1500,"d":"1,500 "}},"ZAM"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK102","Mocowanie narożne do wysięgnika ZA8-CBK501",130,{"$f":"F73-(F73*G$6)","v":{"v":130,"d":"130 "}},"ZAM"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK627B","Adapter do instalacji na słupie kamery ZN8-MP5X5DL-J4  zakres montażu opasek na uchwytach 130-152mm",180,{"v":180,"d":"180 "},"ZAM"]
[{"$nulls":3},"ZN8-P5X12DL","Kamera IP GENSTAR mini-PTZ 5MP (30fps) | 4.7-56.4mm (12x) | 1/3\" CMOS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG), WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 80 metrów, czułość: dzień 0.01 lux/noc 0 lux IR LED wł., Alarm 2x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF S, obsługa kart microSD do 128GB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, Defog, 400 preset'ów, pozycjonowanie 3D PTZ, wyświetlanie koordynatów PTZ w OSD, Obudowa metalowa, IP66, TVS4000V 12VDC/2.5A / PoE+ (802.3at). Zasilacz 12VDC oraz uchwyt naścienny w komplecie. Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS + Auto-Tracking.",{"v":3800,"d":"3,800"},{"v":3800,"d":"3,800 "},"MAG","Do wyczerpania zapasów magazynowych "]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK402","Wysięgnik sufitowy do kamer GENSTAR mini PTZ ",180,{"v":180,"d":"180 "},"ZAM"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK501","Wysięgnik naścienny do kamer GENSTAR mini-PTZ (fabrycznie - w komplecie z kamerą) ",150,{"v":150,"d":"150 "},"ZAM"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK401","Uchwyt sufitowy do kamer GENSTAR mini-PTZ",90,{"v":90,"d":"90 "},"ZAM"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK102","Mocowanie narożne do wysięgnika ZA8-CBK501",130,{"v":130,"d":"130 "},"ZAM"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK101","Adapter do instalacji na słupie do wysięgnika ZA8-CBK501, zakres montażu opasek na uchwytach 130-152mm",115,{"v":115,"d":"115 "},"ZAM"]
[]
[null,"INNE"]
[{"$nulls":3},"ZN8-81V2F37D","Kamera IP GENSTAR miniaturowa 2MP (30fps) | 3.7mm PINHOLE | 1/2.8\" CMOS, technologia STARVIS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG), WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut; czułość: dzień 0.01 lux; Alarm 2x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT; ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, DIS, ROI, Defog, obudowa metalowa, 12VDC. Kamera zgodna z NDAA.",900,{"$f":"F83-(F83*G$6)","v":{"v":900,"d":"900 "}},"MAG"]
[]
[null,"REJESTRATORY CYFROWE"]
[]
[null,"GENSTAR  -  rejestratory sieciowe NVR"]
[{"$nulls":3},"NR8-3804H1-III ","Rejestrator IP 4ch, 12MP @ 30FPS, H.264/H.265, 1x HDD 12TB, 1x VGA / 1x HDMI do 4K (2 zależne wyjścia), P2P/Chmura, 2x LAN 100Mbps, 2x USB 2.0, Alarm 4x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, obudowa Smart 1U, Zasilanie DC12V (zasilacz w komplecie). Obsługa funkcji analityki obrazu GenSTAR IVS z kamer ZN8 GenSTAR. Rejestrator zgodny z NDAA.",900,{"$f":"F88-(F88*G$6)","v":{"v":900,"d":"900 "}},"MAG"]
[{"$nulls":3},"NR8V-3808H1-III ","Rejestrator IP 8ch, 12MP @ 30FPS, H.264/H.265, 1x HDD 12TB, 1x VGA / 1x HDMI do 4K (2 zależne wyjścia), P2P/Chmura, 2x LAN 100Mbps, 2x USB 2.0, Alarm 8x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, obudowa Smart 1U, Zasilanie DC12V (zasilacz w komplecie). Obsługa funkcji analityki obrazu GenSTAR IVS z kamer ZN8 GenSTAR.Rejestrator wyprodukowany w Wietnamie. Rejestrator zgodny z NDAA.",{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200 "},"MAG",{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":3},"NR8-3808H1-III ","Rejestrator IP 8ch, 12MP @ 30FPS, H.264/H.265, 1x HDD 12TB, 1x VGA / 1x HDMI do 4K (2 zależne wyjścia), P2P/Chmura, 2x LAN 100Mbps, 2x USB 2.0, Alarm 8x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, obudowa Smart 1U, Zasilanie DC12V (zasilacz w komplecie). Obsługa funkcji analityki obrazu GenSTAR IVS z kamer ZN8 GenSTAR. Rejestrator zgodny z NDAA.",{"v":1100,"d":"1,100"},{"$f":"F90-(F90*G$6)","v":{"v":1100,"d":"1,100 "}},"MAG"]
[{"$nulls":3},"NR8V-3816H2-III ","Rejestrator IP 16ch, 12MP @ 30FPS, H.264/H.265, 2x HDD 12TB, 1x VGA / 1x HDMI do 4K (2 zależne wyjścia), P2P/Chmura, 2x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, Alarm 8x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, obudowa Smart 1U, Zasilanie DC12V (zasilacz w komplecie). Obsługa funkcji analityki obrazu GenSTAR IVS z kamer ZN8 GenSTAR. Rejestrator wyprodukowany w Wietnamie.Rejestrator zgodny z NDAA.",{"v":1300,"d":"1,300"},{"v":1300,"d":"1,300 "},"MAG",{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":3},"NR8-3816H2-III ","Rejestrator IP 16ch, 12MP @ 30FPS, H.264/H.265, 2x HDD 12TB, 1x VGA / 1x HDMI do 4K (2 zależne wyjścia), P2P/Chmura, 2x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, Alarm 8x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, obudowa Smart 1U, Zasilanie DC12V (zasilacz w komplecie). Obsługa funkcji analityki obrazu GenSTAR IVS z kamer ZN8 GenSTAR. Rejestrator zgodny z NDAA.",{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1200,"d":"1,200 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"NR8-3932H4 ","Rejestrator IP 32ch, 12MP @ 30FPS, H.264/H.265, 4x HDD 16TB, 1x VGA / 2x HDMI do 4K (2 nieależne wyjścia), P2P/Chmura, 2x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,  Alarm 16x IN /4x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, 1 eSATA, RS-232/485, obudowa Smart 1U, Zasilanie AC230V. Obsługa funkcji analityki obrazu GenSTAR IVS z kamer ZN8 GenSTAR. Rejestrator zgodny z NDAA.",{"v":3800,"d":"3,800"},{"v":3800,"d":"3,800 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"NR8-3964H8","Rejestrator IP 64ch, 12MP @ 30FPS, H.264/H.265, 8x HDD 16TB, 1x VGA / 2x HDMI do 4K (2 zależne wyjścia), P2P/Chmura, 2x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0,  Alarm 16x IN /6x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, 1 eSATA, RS-232/485, Obudowa 2U, Zasilanie AC230V. Obsługa funkcji analityki obrazu GenSTAR IVS z kamer ZN8 GenSTAR. Rejestrator zgodny z NDAA.",{"v":4500,"d":"4,500"},{"v":4500,"d":"4,500 "},"MAG",{"$error":"#VALUE!"}]
[]
[null,"GENSTAR Kamery termowizyjne"]
[]
[null,"Seria GenSTAR 2-torowa 256x192"]
[{"$nulls":3},"ZNT8-25E0F36-B","Kamera IP GENSTAR Eyeball 2-torowa | Termowizja: obiektyw 3.6mm; 256x192 (piksel: 12μm), 4CIF (30FPS) | Tor optyczny D/N: 4MP (30FPS), obiektyw 4mm, WDR>120dB | 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: <50mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm | Pomiar: -40°C ... 150°C (+/-2°C) | 16 stref | 17 trybów koloru.\nSMART-IR do 35 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, wbudowany głośnik i mikrofon, HDMI OUT, ONVIF S, obsługa kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, Defog. Obudowa metalowa IP66, DC12V / DC24V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach).\nOdległość rozpoznawania ludzi (1,8×0,5m) – 35m, Odległość rozpoznania pojazdu (4×1,5m) – 80m, Odległość wykrywania ognia (1m×1m) – 60m, Odległość pomiaru temperatury obiektu (1m×1m) – 40m.",{"v":5500,"d":"5,500"},{"$f":"F99-(F99*G$6)","v":{"v":5500,"d":"5,500 "}},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK645D","Puszka natynkowa do kamery GANZ GENSTAR ZNT8-25E0F36-B",170,{"$f":"F100-(F100*G$6)","v":{"v":170,"d":"170 "}},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZNT8-25BQVF7-B","Kamera IP GENSTAR bullet 2-torowa | Termowizja: obiektyw 7mm; 256x192 (piksel: 12μm), 4CIF (30FPS) | Tor optyczny D/N: 4MP (30FPS), obiektyw 8mm, WDR>120dB | 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: <50mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm | Pomiar: -40°C ... 150°C (+/-2°C) | 16 stref | 17 trybów koloru.\nSMART-IR do 50 metrów, Alarm 2x IN / 2x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, wbudowany głośnik, ONVIF S,M,T,G, obsługa kart SD do 512GB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, Defog. Obudowa metalowa IP66, DC12V / AC24V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI oparta na wzorcach).\nOdległość rozpoznawania ludzi (1,8×0,5m) – 73m, Odległość rozpoznania pojazdu   4×1,5m) – 224m, Odległość wykrywania ognia obiektu (1m×1m) – 292m",{"v":5800,"d":"5,800"},{"$f":"F101-(F101*G$6)","v":{"v":5800,"d":"5,800 "}},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-JBMP-2","Puszka natynkowa do kamer GENSTAR w obudowie typu bullet ",220,{"$f":"F102-(F102*G$6)","v":{"v":220,"d":"220 "}},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK627B","Adapter do instalacji na słupie puszki ZA8-JBMP, zakres montażu opasek na uchwytach 130-152mm",180,{"$f":"F103-(F103*G$6)","v":{"v":180,"d":"180 "}},"MAG"]
[null,"Seria GenSTAR 400x300"]
[null,null,"8 mm","ZNT8-42B0F8-T  (8mm)","Kamera IP GENSTAR termowizyjna bullet | Obiektyw 8mm | 400x300, D1 (25fps) | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: 40mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm. Pomiar: -10°C ... 200°C (dokładność +/-2°C | 16 stref | 17 trybów koloru).\n2 niezależne strumienie (H.265/H.264/MJPEG). Alarm 2xIN/2xOUT, Audio 1xIN/1xOUT, 1xVideo OUT CVBS; ONVIF S, obsługa kart SD do 128GB, 3D-DNR, DVE, ROI, RS-485; obudowa metalowa IP66, 12VDC. Wbudowane funkcje analityki GenSTAR IVS.",{"v":19000,"d":"19,000"},{"$f":"F105-(F105*G$6)","v":{"v":19000,"d":"19,000 "}},"ZAM"]
[null,null,"15 mm","ZNT8-42B0F15-T  (15mm)",null,{"v":20000,"d":"20,000"},{"v":20000,"d":"20,000 "},"ZAM"]
[null,null,"25 mm","ZNT8-42B0F25-T  (25mm)",null,{"v":21000,"d":"21,000"},{"v":21000,"d":"21,000 "},"ZAM"]
[null,null,"35 mm","ZNT8-42B0F35-T  (35mm)",null,{"v":31000,"d":"31,000"},{"v":31000,"d":"31,000 "},"ZAM"]
[null,null,"50 mm","ZNT8-42B0F50-T  (50mm)",null,{"v":34000,"d":"34,000"},{"v":34000,"d":"34,000 "},"ZAM"]
[{"$nulls":3},"ZA8-JBMP-2","Puszka natynkowa do kamer w obudowie typu bullet ",220,{"v":220,"d":"220 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK627B","Adapter do instalacji na słupie puszki ZA8-JBMP-2, zakres montażu opasek na uchwytach 130-152mm",180,{"v":180,"d":"180 "},"MAG"]
[null,null,"8 mm","ZNT8-42C0F8-T  (8mm)","Kamera IP GENSTAR termowizyjna kompaktowa | Obiektyw stałoogniskowy | 400x300, D1 (25fps) | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: 40mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm. Pomiar: -10°C ... 200°C (dokładność +/-2°C | 16 stref | 17 trybów koloru).\n2 niezależne strumienie (H.265/H.264/MJPEG). Alarm 2xIN/2xOUT, Audio 1xIN/1xOUT, 1xVideo OUT CVBS; ONVIF S, obsługa kart SD do 128GB, 3D-DNR, DVE, ROI, RS-485; obudowa metalowa, 12VDC. Wbudowane funkcje analityki GenSTAR IVS.",{"v":26000,"d":"26,000"},{"v":26000,"d":"26,000 "},"ZAM"]
[null,null,"15 mm","ZNT8-42C0F15-T  (15mm)",null,{"v":26500,"d":"26,500"},{"v":26500,"d":"26,500 "},"ZAM"]
[null,null,"25 mm","ZNT8-42C0F25-T  (25mm)",null,{"v":27000,"d":"27,000"},{"v":27000,"d":"27,000 "},"ZAM"]
[null,null,"35 mm","ZNT8-42C0F35-T  (35mm)",null,{"v":40000,"d":"40,000"},{"v":40000,"d":"40,000 "},"ZAM"]
[null,null,"50 mm","ZNT8-42C0F50-T  (50mm)",null,{"v":45000,"d":"45,000"},{"v":45000,"d":"45,000 "},"ZAM"]
[null,null,"25 mm","ZNT8-42C0M25-T  (25mm)","Kamera IP GENSTAR termowizyjna kompaktowa | Obiektyw MF (motorized focus) | 400x300, D1 (25fps) | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: 40mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm. Pomiar: -10°C ... 200°C (dokładność +/-2°C | 16 stref | 17 trybów koloru).\n2 niezależne strumienie (H.265/H.264/MJPEG). Alarm 2xIN/2xOUT, Audio 1xIN/1xOUT, 1xVideo OUT CVBS; ONVIF S, obsługa kart SD do 128GB, 3D-DNR, DVE, ROI, RS-485; obudowa metalowa, 12VDC. Wbudowane funkcje analityki GenSTAR IVS.",{"v":42000,"d":"42,000"},{"v":42000,"d":"42,000 "},"ZAM"]
[null,null,"50 mm","ZNT8-42C0M50-T  (50mm)",null,{"v":52000,"d":"52,000"},{"v":52000,"d":"52,000 "},"ZAM"]
[null,null,"75 mm","ZNT8-42C0M75-T  (75mm)",null,{"v":62000,"d":"62,000"},{"v":62000,"d":"62,000 "},"ZAM"]
[null,null,"100 mm","ZNT8-42C0M100-T  (100mm)",null,{"v":78000,"d":"78,000"},{"v":78000,"d":"78,000 "},"ZAM"]
[null,null,"8 mm","ZNT8-P0F8-TX30-QF  (8mm)","Kamera IP GENSTAR PTZ 2-torowa | Termowizja: obiektyw stałoogniskowy; 400x300 (piksel: 17μm), D1 (25fps) | Tor optyczny D/N: 3MP (30fps), obiektyw 4.5-135mm (30x) | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: 40mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm | Pomiar: -10°C ... 200°C (+/-2°C) | 16 stref | 17 trybów koloru.\nAlarm 1xOUT, ONVIF S, RS-485. Wyświetlanie koordynatów PTZ w OSD, obudowa metalowa IP66 (5kg), 24VDC 3A - zasilacz w komplecie. Wbudowane funkcje analityki GenSTAR IVS.",{"v":66000,"d":"66,000"},{"v":66000,"d":"66,000 "},"ZAM"]
[null,null,"15 mm","ZNT8-P0F15-TX30-QF  (15mm)",null,{"v":64000,"d":"64,000"},{"v":64000,"d":"64,000 "},"ZAM"]
[null,null,"25 mm","ZNT8-P0F25-TX30-QF  (25mm)",null,{"v":65000,"d":"65,000"},{"v":65000,"d":"65,000 "},"ZAM"]
[null,null,"25 mm","ZNT8-P0M25-TX30-QF  (25mm)","Kamera IP GENSTAR PTZ 2-torowa | Termowizja: obiektyw MF (motorized focus); 400x300 (piksel: 17μm), D1 (25fps) | Tor optyczny D/N: 3MP (30fps), obiektyw 4.5-135mm (30x) | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: 40mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm | Pomiar: -10°C ... 200°C (+/-2°C) | 16 stref | 17 trybów koloru.\nAlarm 1xOUT, ONVIF S, RS-485. Wyświetlanie koordynatów PTZ w OSD, obudowa metalowa IP66 (5kg), 24VDC 3A - zasilacz w komplecie. Wbudowane funkcje analityki GenSTAR IVS.",{"v":62000,"d":"62,000"},{"v":62000,"d":"62,000 "},"ZAM"]
[{"$nulls":5},{"v":73000,"d":"73,000"},{"v":73000,"d":"73,000 "},"ZAM"]
[null,null,"8 mm","ZNT8-P0F8-TAX30  (8mm)","Kamera IP GENSTAR PTZ 2-torowa | Termowizja: obiektyw stałoogniskowy; 400x300, D1 (25fps) | Tor optyczny D/N Starlight: 2MP (30fps), obiektyw 6-180mm (30x) | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: 40mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm | Pomiar: -10°C ... 200°C (+/-2°C) | 16 stref | 17 trybów koloru.\nAlarm 2xIN/1xOUT, Audio 1xIN/1xOUT, ONVIF S, RS-485. Wyświetlanie koordynatów PTZ w OSD, obudowa metalowa IP66, 36VDC 3A - zasilacz w komplecie. Wbudowane funkcje analityki GenSTAR IVS.",{"v":54000,"d":"54,000"},{"v":54000,"d":"54,000 "},"ZAM"]
[null,null,"15 mm","ZNT8-P0F15-TAX30  (15mm)",null,{"v":55000,"d":"55,000"},{"v":55000,"d":"55,000 "},"ZAM"]
[null,null,"25 mm","ZNT8-P0F25-TAX30  (25mm)",null,{"v":54000,"d":"54,000"},{"v":54000,"d":"54,000 "},"ZAM"]
[null,null,"35 mm","ZNT8-P0F35-TAX30  (35mm)",null,{"v":66000,"d":"66,000"},{"v":66000,"d":"66,000 "},"ZAM"]
[null,null,"50 mm","ZNT8-P0F50-TAX30  (50mm)",null,{"v":72000,"d":"72,000"},{"v":72000,"d":"72,000 "},"ZAM"]
[null,null,"25 mm","ZNT8-P0M25-TAX30  (25mm)","Kamera IP GENSTAR PTZ 2-torowa | Termowizja: obiektyw MF (motorized focus); 400x300, D1 (25fps) | Tor optyczny D/N Starlight: 2MP (30fps), obiektyw 6-180mm (30x) | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: 40mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm | Pomiar: -10°C ... 200°C (+/-2°C) | 16 stref | 17 trybów koloru | Alarm 2xIN/1xOUT (termo) i 7xIN/2xOUT (optyczny) | Audio 1xIN/1xOUT (termo) i 1xIN/1xOUT (optyczny) | ONVIF S, RS-485. Wyświetlanie koordynatów PTZ w OSD, obudowa metalowa IP66, 36VDC 3A - zasilacz w komplecie. Wbudowane funkcje analityki GenSTAR IVS.",{"v":56000,"d":"56,000"},{"v":56000,"d":"56,000 "},"ZAM"]
[{"$nulls":5},{"v":67000,"d":"67,000"},{"v":67000,"d":"67,000 "},"ZAM"]
[null,null,"50 mm","ZNT8-P0M50-TAX30  (50mm)",null,{"v":85000,"d":"85,000"},{"v":85000,"d":"85,000 "},"ZAM"]
[null,null,"75 mm","ZNT8-P0M75-TAX32  (75mm)","Kamera IP GENSTAR PTZ 2-torowa | Termowizja: obiektyw MF (motorized focus); 400x300, D1 (25fps) | Tor optyczny D/N Starlight: 2MP (30fps), obiektyw 12.5-400mm (32x) | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: 40mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm | Pomiar: -10°C ... 200°C (+/-2°C) | 16 stref | 17 trybów koloru | Alarm 2xIN/1xOUT (termo) i 7xIN/2xOUT (optyczny) | Audio 1xIN/1xOUT (termo) i 1xIN/1xOUT (optyczny) | ONVIF S, RS-485. Wyświetlanie koordynatów PTZ w OSD, obudowa metalowa IP66, 36VDC 3A - zasilacz w komplecie. Wbudowane funkcje analityki GenSTAR IVS.",{"v":220000,"d":"220,000"},{"v":220000,"d":"220,000 "},"ZAM"]
[null,null,"100 mm","ZNT8-P0M100-TAX32  (100mm)",null,{"v":280000,"d":"280,000"},{"v":280000,"d":"280,000 "},"ZAM"]
[null,"Seria GenSTAR - 640x512"]
[null,null,"9 mm","ZNT8-BVF9-TAS  (9mm)","Kamera IP GENSTAR termowizyjna bullet | obiektyw stałoogniskowy | 640x512, D1 (25fps) | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: 40mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm | Pomiar: -20°C ... 150°C (+/-2°C) | 16 stref | 17 trybów koloru | Alarm 2xIN/2xOUT | Audio 1xIN/1xOUT | ONVIF S, RS-485, obsługa kart SD do 128GB. Obudowa metalowa IP66, 12VDC/PoE(802.11af). Wbudowane funkcje analityki GenSTAR IVS.",{"v":34000,"d":"34,000"},{"$f":"F137-(F137*G$6)","v":{"v":34000,"d":"34,000 "}},"ZAM"]
[null,null,"15 mm","ZNT8-BVF15-TAS  (15mm)",null,{"v":35000,"d":"35,000"},{"v":35000,"d":"35,000 "},"ZAM"]
[null,null,"25 mm","ZNT8-BVF25-TAS  (25mm)",null,{"v":38000,"d":"38,000"},{"v":38000,"d":"38,000 "},"ZAM"]
[null,null,"35 mm","ZNT8-BVF35-TAS  (35mm)",null,{"v":48000,"d":"48,000"},{"v":48000,"d":"48,000 "},"ZAM"]
[null,null,"50 mm","ZNT8-BVF50-TAS  (50mm)",null,{"v":61000,"d":"61,000"},{"v":61000,"d":"61,000 "},"ZAM"]
[{"$nulls":3},"ZA8-JBMP-2","Puszka natynkowa do kamer w obudowie typu bullet ",220,{"v":220,"d":"220 "},"MAG"]
[{"$nulls":3},"ZA8-CBK627B","Adapter do instalacji na słupie puszki ZA8-JBMP-2, zakres montażu opasek na uchwytach 130-152mm",180,{"v":180,"d":"180 "},"MAG"]
[null,null,"9 mm","ZNT8-CVF9-TAS  (9mm)","Kamera IP GENSTAR termowizyjna kompaktowa | obiektyw stałoogniskowy | 640x512, D1 (25fps) | Niechłodzony detektor mikrobolometryczny (tlenek wanadu), Czułość NETD: 40mK @ F1.0 (reakcja temp. 30ms), Zakres widma: 8-14μm | Pomiar: -20°C ... 150°C (+/-2°C) | 16 stref | 17 trybów koloru | Alarm 2xIN/2xOUT | Audio 1xIN/1xOUT | ONVIF S, RS-485, obsługa kart SD do 128GB. Obudowa metalowa, 12VDC.  Wbudowane funkcje analityki GenSTAR IVS.",{"v":33000,"d":"33,000"},{"v":33000,"d":"33,000 "},"ZAM"]
[null,null,"15 mm","ZNT8-CVF15-TAS  (15mm)",null,{"v":34000,"d":"34,000"},{"v":34000,"d":"34,000 "},"ZAM"]
[null,null,"25 mm","ZNT8-CVF25-TAS  (25mm)",null,{"v":35500,"d":"35,500"},{"v":35500,"d":"35,500 "},"ZAM"]
[null,null,"35 mm","ZNT8-CVF35-TAS  (35mm)",null,{"v":46000,"d":"46,000"},{"v":46000,"d":"46,000 "},"ZAM"]
[null,null,"50 mm","ZNT8-CVF50-TAS  (50mm)",null,{"v":58000,"d":"58,000"},{"v":58000,"d":"58,000 "},"ZAM"]
[]
[]
[null,"PARK LPR  |  system do zarządzania parkingami"]
[{"$nulls":3},"LPR-16GT ","Jednostka centralna LPR do zarządzająca systemem parkingowym. Obsługuje maks. 16 kamer LPR (wjazdy/wyjazdy).",{"v":7500,"d":"7,500"},{"$f":"F152-(F152*G$6)","v":{"v":7500,"d":"7,500 "}},"MAG"]
[{"$nulls":3},"LPR-02GT ","Jednostka centralna LPR do zarządzająca systemem parkingowym. Obsługuje maks. 2 kamery LPR (wjazdy/wyjazdy).",{"v":4800,"d":"4,800"},{"$f":"F153-(F153*G$6)","v":{"v":4800,"d":"4,800 "}},"MAG"]
[]
[]
[null,"GŁOŚNIK IP"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"ZS8-PAS30H-M","Głośnik IP 30 W, zgodność z SIP i ONVIF, interfejs API HTTP, wstępnie nagrane komunikaty, kodek audio 48K OPUS, transmisja HD, wymiary 285 x 205 x 290 mm, POE+(802.3at) / DC 12 V~24 V, ABS + metal, IP67, \nWbudowany mikrofon, wejście alarmowe, wejście audio.",{"v":3000,"d":"3,000"},{"$f":"F157-(F157*G$6)","v":{"v":3000,"d":"3,000 "}},"MAG"]

{"sheet":"Arkusz2","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}

{"sheet":"AI BOX","index":4,"n_rows":100,"n_cols":12,"rows_kept":100,"merged":[[2,1,3,2],[2,3,4,3],[2,4,3,5],[9,1,9,3],[9,4,9,6],[10,1,10,2],[11,1,11,6],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[18,1,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[34,1,34,6],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[56,1,56,6],[56,7,57,7],[56,8,56,10],[57,1,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[77,2,77,3],[78,2,78,3],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[82,2,82,3],[83,2,83,3],[84,2,84,3],[85,2,85,3],[86,2,86,3],[87,2,87,3],[88,2,88,3],[89,2,89,3],[90,2,90,3],[91,2,91,3],[92,2,92,3],[93,1,93,6],[95,1,95,6],[95,8,95,10],[96,2,96,3],[97,2,97,3],[98,2,98,3],[99,1,99,6]]}
[]
[]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"CENNIK PRODUKTÓW CCTV",{"$error":"#VALUE!"}]
[]
[]
[{"$nulls":4},"RABAT: ",{"v":0,"d":"0%"}]
[]
[null,"Model (kod) towaru",null,"Opis","Cena PLN detal","Cena PLN z rabatem","Dostępność "]
[]
[null,"AI BOX®  |  Nadajniki wideo-alarmów",null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":3}," - Łatwe w konfiguracji i intuicyjne aplikacje do analizy wideo AI\n - Łatwa budowa systemu AI z wykorzystaniem istniejących kamer CCTV\n - Wielopoziomowa redukcja fałszywych alarmów oparta na sztucznej inteligencji\n - Dokładne wykrywanie zdarzeń poprzez zrozumienie sceny\n - Możliwość uruchamiania wielu aplikacji AI na każdym kanale wideo\n - Łatwa integracja z innymi systemami\n - Konfiguracja oparta na przeglądarce internetowej\n - Ulepszone opcje bezpieczeństwa\n - Wbudowany dysk SSD 1TB pozwalający na nagrywanie zdarzeń lub ciągłe\n - Obsługa sieci 4G (LTE) oraz GPS (opcjonalnie)\n - Zgodność z NDAA"]
[null,"GANZ AI BOX 2.1 (PRO)"]
[null,"ZN-AIBOX-PRO","Nadajnik wideo-alarmów 8 lub 16-kanałowy (w zależności od trybu pracy) | H.264/H.265, budżet 4000 punktów AI, 2x LAN 1Gbps, 1x USB 3.0, RS-232/485, Alarm 4x IN / 4x OUT, 1x microSIM. Możliwość instalacji dysku SSD oraz modułu LTE. Procesor Automotive TI, Obudowa przemysłowa fanless. Zasilanie 9-36VDC (zasilacz w komplecie). Wbudowane algorytmy analityki AI do wykrywania predefiniowanych zdarzeń, nakładanie metadanych na strumienie wejściowe RTSP. Fabrycznie zawiera podstawową paczkę analityk (pakiet BASIC), w tym: detekcja wtargnięcia, szwendania, zatrzymania, wejścia/wyjścia ze strefy, wirtualna linia perymetryczna, zliczanie osób/pojazdów, zliczanie w strefie, sumaryczna kombinacja danych z wielu liczników. Możliwość aktywacji licencji dodatkowych, licencji z pakietu Advanced lub całego pakietu Advanced. Nadajnik zgodny z NDAA. ",null,{"v":14300,"d":"14,300"},{"$f":"E13-(E13*F$6)","v":{"v":14300,"d":"14,300 "}},"MAG"]
[null,"ZN-AIBOX4-PRO","Nadajnik wideo-alarmów 4-kanałowy H.264/H.265, budżet 1000 punktów AI, 2x LAN 1Gbps, 1x USB 2.0, Alarm 4x IN / 1x OUT. Możliwość intalacji dysku SSD. Procesor Automotive TI, Obudowa przemysłowa fanless. Zasilanie 9-36VDC (zasilacz w komplecie). Wbudowane algorytmy analityki AI do wykrywania predefiniowanych zdarzeń, nakładanie metadanych na strumienie wejściowe RTSP. Fabrycznie zawiera podstawową paczkę analityk (pakiet BASIC), w tym: detekcja wtargnięcia, szwendania, zatrzymania, wejścia/wyjścia ze strefy, wirtualna linia perymetryczna, zliczanie osób/pojazdów, zliczanie w strefie, sumaryczna kombinacja danych z wielu liczników. Możliwość aktywacji licencji dodatkowych lub licencji z pakietu Advanced. Nadajnik zgodny z NDAA. ",null,{"v":6500,"d":"6,500"},{"$f":"E14-(E14*F$6)","v":{"v":6500,"d":"6,500 "}},"MAG",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZN-AIBOX-SSD","Dysk twardy SSD NVMe przeznaczony do pracy ciągłej w urządzeniu ZN-AIBOX-PRO o pojemności 1TB. Średni pobór mocy: 6,2 W. Temperatura pracy: 0 - 70 ℃. Odporność na wstrząsy: 1500 G & 0,5 ms.",null,{"v":1000,"d":"1,000"},{"$f":"E15-(E15*F$6)","v":{"v":1000,"d":"1,000 "}},"MAG"]
[null,"ZN-AIBOX-LTE-KIT","Zestaw: 2x antena LTE (wys.: 88mm, przewód 1m, IP67, magnetyczna podstawa o średnicy 33mm, złącze SMA), 1x antena GPS (wym.: 38.6mm × 50.9mm × 17mm, przewód 3m, mocowana na taśmę dwustronną, złącze SMA), moduł LTE/GPS (standard mini PCIe, 150/50Mbps, wsteczna kompatybilność z sieciami EDGE i GSM/GPRS).",null,{"v":1800,"d":"1,800"},{"$f":"E16-(E16*F$6)","v":{"v":1800,"d":"1,800 "}},"MAG"]
[]
[null,"Licencje z pakietu ADVANCED"]
[null,"Aplikacje z pakietu ADVANCED oraz z licencji dodatkowych można uruchomić wyłącznie w trybie 8-kanałowym.\nKażdą licencję można rozszerzyć do 8 kanałów, z wyłączeniem funkcji PTZ-Tracking (tylko jeden kanał).\nW celu aktywacji płatnych licencji AI na urządzeniu ZN-AIBOX-STD niezbędne jest podanie adresu MAC urządzenia."]
[null,"ZNS-AI2-ADV","Pakiet licencji ADVANCED na 8 kanałów - obejmuje wszystkie licencje wyszczególnione poniżej.",null,{"v":6000,"d":"6,000"},{"$f":"E20-(E20*F$6)","v":{"v":6000,"d":"6,000 "}},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-VISADV","Advanced Visitor Analysis | Zaawansowana analiza klientów - zliczanie osób według płci (licencja na 1 kanał).",null,700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-HAFO","Detection of Hand & Foot Intrusion | Detekcja natarcia dłoni/stóp do strefy detekcji (licencja na 1 kanał).",null,700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-INBGD","Intentional Body Gaze Detector | Detekcja celowego przyglądania się (licencja na 1 kanał).",null,700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-FAL","Fallen Person Detection | Detekcja upadku osoby (licencja na 1 kanał).",null,700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-VEHC","Vehicle Type Counting | Liczenie typów pojazdów: samochód, autobus, ciężarówka, rower, motocykl (licencja na 1 kanał).",null,700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-VEHT","Vehicle Type Detection | Detekcja typu pojazdu: samochód, autobus, ciężarówka, rower, motocykl (licencja na 1 kanał).",null,700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-ATADV","Advanced Attribute | Zaawanowane atrybuty (kolor i typ górnej i dolnej części ubioru, płeć, wiek, akcesoria, zwierzę)",null,700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-ANIM","Animal Detection | Detekcja zwierząt (licencja na 1 kanał).",null,700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-CROW","Crowd Detection | Detekcja i pomiar tłumu (licencja na 1 kanał).",null,{"v":1400,"d":"1,400"},{"v":1400,"d":"1,400 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-IMMTH","Imminent threat Detection | Detekcja bezpośredniego zagrożenia (licencja na 1 kanał).",null,{"v":1400,"d":"1,400"},{"v":1400,"d":"1,400 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-FIRESM","Fire & Smoke Detection | Detekcja dymu i ognia (licencja na 1 kanał).",null,{"v":1400,"d":"1,400"},{"v":1400,"d":"1,400 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-THERM","Thermal Intrusion Detection | Detekcja wtargnięcia na termowizji (licencja na 1 kanał).",null,{"v":1400,"d":"1,400"},{"v":1400,"d":"1,400 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-Ai2-FISHEY","Fisheye Camera Support | Wsparcie dla analityki AI dla obrazu z kamer fisheye (licencja na 8 kanałów).",null,{"v":1400,"d":"1,400"},{"v":1400,"d":"1,400 "},"ZAM"]
[]
[null,"Licencje dodatkowe (pojedynczy kanał)"]
[null,"ZNS-AI2-LPR","Number Plate Recognition | Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych (kraje UE/JP/USA/KR).",null,{"v":2000,"d":"2,000"},{"$f":"E36-(E36*F$6)","v":{"v":2000,"d":"2,000 "}},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-REC8","Record 8CH | Licencja pozwalająca na nagrywanie wideo (ciągłe lub ze zdarzeń) (licencja na 8 kanałów).",null,900,{"v":900,"d":"900 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-REC4","Record 4CH | Licencja pozwalająca na nagrywanie wideo (ciągłe lub ze zdarzeń) (licencja na 4 kanały).",null,550,{"$f":"E38-(E38*F$6)","v":{"v":550,"d":"550 "}},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-DRIHEL","Forklift No Helmet | Detekcja braku kasku osoby na wózku widłowym",null,{"v":2000,"d":"2,000"},{"v":2000,"d":"2,000 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-BULLY","Bullying Detection | Detekcja zastraszania",null,{"v":2000,"d":"2,000"},{"v":2000,"d":"2,000 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-SEPC","Staff Exclusion People Counting | Zliczanie osób z wykluczeniem pracowników (posiadających widoczny identyfikator)",null,700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-FRKLFT","Forklift Detection | Detekcja wózków widłowych",null,{"v":1400,"d":"1,400"},{"v":1400,"d":"1,400 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-HMADV","Advanced heatmap | Zaawansowane mapy ciepła z uwzglednieniem zachowania osób (np. wyciągnięcie ręki w określonym kierunku)",null,{"v":2000,"d":"2,000"},{"v":2000,"d":"2,000 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-PPE","Detection of non-weared helmet / safety vest | Detekcja braku osobistej ochrony BHP",null,{"v":2000,"d":"2,000"},{"v":2000,"d":"2,000 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-ILDUMP","Detection of illegal dumping | Detekcja zabronionego porzucenia",null,{"v":2000,"d":"2,000"},{"v":2000,"d":"2,000 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-VIOL","Detection of violence | Detekcja aktów przemocy",null,{"v":2000,"d":"2,000"},{"v":2000,"d":"2,000 "},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-PTZTR","Auto tracking for PTZ camera | Śledzenie PTZ",null,{"v":2000,"d":"2,000"},{"$f":"E47-(E47*F$6)","v":{"v":2000,"d":"2,000 "}},"ZAM"]
[null,"ZNS-AI2-FRKNDRV","Forklift Non-Driver Detection | Detekcja osoby niebędącej kierowcą wózka widłowego",null,{"v":2000,"d":"2,000"},{"$f":"E48-(E48*F$6)","v":{"v":2000,"d":"2,000 "}},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZNS-AI2-CVRDFACE","Covered Face Detection | Detekcja zakrytej twarzy",null,700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZNS-AI2-REVMV","Reverse Movement Detection | Detekcja ruchu w przeciwnym kierunku",null,700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"ZNS-AI2-VEHPRES","Vehicle Zone Presence | Obecność pojazdu w strefie",null,700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM",{"$error":"#VALUE!"}]
[]
[null,"GANZ AI BOX"]
[null,"ZN-AIBOX04","Nadajnik wideo-alarmów AIBOX 4-kanałowy | 8MP (30fps) / 2MP (120FPS) - sumarycznie, H.264 / H.265, budżet 1000 punktów AI, 1x HDMI (SPOT-OUT), 1x LAN 1Gbps, 2x USB 3.0, RS-485, Alarm 4x IN / 1x OUT. Obudowa Smart 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w komplecie). Wbudowane nakładanie analityki AI na strumienie wejściowe RTSP i wykonywanie predefiniowanych akcji. Pozwala na aktywację do 2 programowych licencji AI.",null,{"v":5500,"d":"5,500"},{"$f":"E54-(E54*F$6)","v":{"v":5500,"d":"5,500 "}},"MAG"]
[null,"ZA-RM1U-AIBOX","Uchwyt 1U do montażu nadajników IP AI-BOX 4/8/16ch szafie RACK 19\" (max 2x Enkoder IP AI-BOX instalowane obok siebie)",null,400,{"$f":"E55-(E55*F$6)","v":{"v":400,"d":"400 "}},"MAG"]
[]
[null,"Licencje programowe AI do urządzeń AI BOX i kamer PIXEL PRO",{"$nulls":5},"Zużycie pkt AI\nna 1 kanał wideo","AIBOX",null,null,"KAMERA"]
[null,"W celu aktywacji licencji AI w urządzeniach AIBOX lub kamerach PixelPRO (serie ZNP/ZNU) niezbędne są: numer seryjny urządzenia, adres MAC, wersja FW oraz indeks katalogowy licencji. UWAGA: Na jednym urządzeniu można aktywować TYLKO jedną licencję danego typu, niezależnie od ilości kanałów!",{"$nulls":6},"4-kan.\n(1000 pkt AI)","8-kan.\n(2000 pkt AI)","16-kan.\n(2000 pkt AI)","ZNP 5MP"]
[null,"ZNS-AI-A00","Informacja poglądowa o dostępności modułu Detekcji i Rozpoznania Obiektów (Człowiek, Pojazd, Rower) w kadrze obrazu z kamery dla urządzenia ZN-AIBOX lub kamery PixelPRO z serii ZNC/ZNP/ZNU.",null,0,{"$f":"E59-(E59*F$6)","v":{"v":0,"d":"0 "}},"MAG","120  (Normal)\n480  (Far / Fast)","Domyślna","Domyślna","Domyślna","Domyślna"]
[null,"ZNS-AI-A01","Informacja poglądowa o dostępności modułu Śledzenia Obiektów w kadrze obrazu z kamery dla urządzenia ZN-AIBOX lub kamery PixelPRO z serii ZNP/ZNU.",null,0,{"$f":"E60-(E60*F$6)","v":{"v":0,"d":"0 "}},"MAG","-","Domyślna","Domyślna","Domyślna","Domyślna"]
[null,"ZNS-AI-B00","Informacja poglądowa o dostępności modułu Reguł i Akcji (Rule Engine/ Event Server) dla urządzenia ZN-AIBOX lub kamery PixelPRO z serii ZNP/ZNU.",null,0,{"v":0,"d":"0 "},"MAG","-","Domyślna","Domyślna","Domyślna","Domyślna"]
[null,"ZNS-AI-A03-1","Licencja 1-kanałowa AI | detekcja kasku ochronnego na głowie u osób w kadrze. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A03-1 w urządzenia ZN-AIBOX.",null,380,{"$f":"E62-(E62*F$6)","v":{"v":380,"d":"380 "}},"ZAM",480,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A03-2","Licencja 2-kanałowa AI | detekcja kasku ochronnego na głowie u osób w kadrze. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A03 w urządzenia ZN-AIBOX.",null,750,{"v":750,"d":"750 "},"ZAM",480,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A03-4","Licencja 4-kanałowa AI | detekcja kasku ochronnego na głowie u osób w kadrze. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A03 w urządzenia ZN-AIBOX.",null,{"v":1500,"d":"1,500"},{"v":1500,"d":"1,500 "},"ZAM",480,"-","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A04-1","Licencja 1-kanałowa AI | detekcja maski i okularów słonecznych na twarzy u osób w kadrze. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A04-1 w urządzenia ZN-AIBOX. UWAGA: wymaga modułu ZN-AIBOX-FR1/4/8.",null,380,{"v":380,"d":"380 "},"ZAM",240,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A04-4","Licencja 4-kanałowa AI | detekcja maski i okularów słonecznych na twarzy u osób w kadrze. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A04-4 w urządzenia ZN-AIBOX. UWAGA: wymaga modułu ZN-AIBOX-FR4/8.",null,{"v":1500,"d":"1,500"},{"v":1500,"d":"1,500 "},"ZAM",240,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A04-8","Licencja 8-kanałowa AI | detekcja maski i okularów słonecznych na twarzy u osób w kadrze. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A04-8 w urządzenia ZN-AIBOX. UWAGA: wymaga modułu ZN-AIBOX-FR8.",null,{"v":3000,"d":"3,000"},{"v":3000,"d":"3,000 "},"ZAM",240,"-","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A05-1","Licencja 1-kanałowa AI | detekcja z rozszerzonym zakresem klasyfikacji pojazdów (Motocykl, Autobus, Ciężarówka) przy zachowaniu klasyfikacji domyślnych (Człowiek, Samochód, Rower). Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A05 w urządzenia ZN-AIBOX lub w kamerze PixelPRO z serii ZNP/ZNU.",null,380,{"v":380,"d":"380 "},"ZAM",480,"+","+","+","+"]
[null,"ZNS-AI-A05-2","Licencja 2-kanałowa AI | detekcja z rozszerzonym zakresem klasyfikacji pojazdów (Motocykl, Autobus, Ciężarówka) przy zachowaniu klasyfikacji domyślnych (Człowiek, Samochód, Rower). Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A05 w urządzenia ZN-AIBOX.",null,750,{"v":750,"d":"750 "},"ZAM",480,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A05-4","Licencja 4-kanałowa AI | detekcja z rozszerzonym zakresem klasyfikacji pojazdów (Motocykl, Autobus, Ciężarówka) przy zachowaniu klasyfikacji domyślnych (Człowiek, Samochód, Rower). Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A05 w urządzenia ZN-AIBOX.",null,{"v":1500,"d":"1,500"},{"v":1500,"d":"1,500 "},"ZAM",480,"-","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A07-1","Licencja 1-kanałowa AI | detekcja i klasyfikacja obiektów z kamery FishEye. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A07 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,750,{"v":750,"d":"750 "},"ZAM",480,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A07-2","Licencja 2-kanałowa AI | detekcja i klasyfikacja obiektów z kamery FishEye. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A07 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,{"v":1500,"d":"1,500"},{"v":1500,"d":"1,500 "},"ZAM",480,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A07-4","Licencja 4-kanałowa AI | detekcja i klasyfikacja obiektów z kamery FishEye. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A07 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,{"v":3000,"d":"3,000"},{"v":3000,"d":"3,000 "},"ZAM",480,"-","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A09-1","Licencja 1-kanałowa AI | detekcja płomienia. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A09 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,750,{"v":750,"d":"750 "},"ZAM",480,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A09-2","Licencja 2-kanałowa AI | detekcja płomienia. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A09 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,{"v":1500,"d":"1,500"},{"v":1500,"d":"1,500 "},"ZAM",480,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A09-4","Licencja 4-kanałowa AI | detekcja płomienia. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A09 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,{"v":3000,"d":"3,000"},{"v":3000,"d":"3,000 "},"ZAM",480,"-","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A11-1","Licencja 1-kanałowa AI | detekcja braku kamizelki odblaskowej. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A11 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,750,{"v":750,"d":"750 "},"ZAM",480,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A11-2","Licencja 2-kanałowa AI | detekcja braku kamizelki odblaskowej. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A11 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,{"v":1500,"d":"1,500"},{"v":1500,"d":"1,500 "},"ZAM",480,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-A11-4","Licencja 4-kanałowa AI | detekcja braku kamizelki odblaskowej. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji A11 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,{"v":3000,"d":"3,000"},{"v":3000,"d":"3,000 "},"ZAM",480,"-","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-B01-1","Licencja 1-kanałowa AI | maskowanie wizerunku osób w kadrze. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji B01 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,750,{"v":750,"d":"750 "},"ZAM",240,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-B01-4","Licencja 4-kanałowa AI | maskowanie wizerunku osób w kadrze. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji B01 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,{"v":3000,"d":"3,000"},{"v":3000,"d":"3,000 "},"ZAM",240,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-B01-8","Licencja 8-kanałowa AI | maskowanie wizerunku osób w kadrze. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji B01 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,{"v":6000,"d":"6,000"},{"v":6000,"d":"6,000 "},"ZAM",240,"-","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-C00-1-EU","Licencja 1-kanałowa AI | LPR - odczyt tablic rejestracyjnych (License Plate Recognition). Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji C00 w urządzeniu ZN-AIBOX lub w kamerze PixelPRO z serii ZNP/ZNU.",null,{"v":2300,"d":"2,300"},{"v":2300,"d":"2,300 "},"ZAM","120  (Slow)\n240  (Normal)\n480  (Fast)","+","+","+","+"]
[null,"ZNS-AI-C00-4-EU","Licencja 4-kanałowa AI | LPR - odczyt tablic rejestracyjnych (License Plate Recognition). Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji C00 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,{"v":9000,"d":"9,000"},{"v":9000,"d":"9,000 "},"ZAM","120  (Slow)\n240  (Normal)\n480  (Fast)","+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-C00-8-EU","Licencja 8-kanałowa AI | LPR - odczyt tablic rejestracyjnych (License Plate Recognition). Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji C00 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,{"v":18000,"d":"18,000"},{"v":18000,"d":"18,000 "},"ZAM","120  (Slow)\n240  (Normal)\n480  (Fast)","-","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-C01","Informacja poglądowa o wykorzystaniu punktów AI dla kanałów z aktywnym modułem FR (Face Recognition) dla licencji sprzętowej ZN-AIBOX-FR1 / FR4 / FR8",null,0,{"v":0,"d":"0 "},"ZAM",240,"-","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-D00-1","Licencja 1-kanałowa AI | detekcja leżącej/przewróconej osoby. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji D00 w urządzeniu ZN-AIBOX lub w kamerze PixelPRO z serii ZNP/ZNU.",null,380,{"v":380,"d":"380 "},"ZAM",120,"+","+","+","+"]
[null,"ZNS-AI-D00-4","Licencja 4-kanałowa AI | detekcja leżącej/przewróconej osoby. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji D00 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,{"v":1500,"d":"1,500"},{"v":1500,"d":"1,500 "},"ZAM",120,"+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-D00-8","Licencja 8-kanałowa AI | detekcja leżącej/przewróconej osoby. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji D00 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,{"v":3000,"d":"3,000"},{"v":3000,"d":"3,000 "},"ZAM",120,"-","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-W01-1","Licencja 1-kanałowa AI | detekcja dystansu społecznego pomiędzy osobami. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji W01 w urządzeniu ZN-AIBOX (zasięg do 20m dla obiektywu  <= 2.8mm). Stosowanie tej funkcji z wykorzystaniem kamer fisheye wymaga dodatkowo licencji ZNS-AI-A07.",null,{"v":1500,"d":"1,500"},{"v":1500,"d":"1,500 "},"ZAM","120  (Bullet/Dome)\n480  (FishEye)","+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-W01-4","Licencja 4-kanałowa AI | detekcja dystansu społecznego pomiędzy osobami. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji W01 w urządzeniu ZN-AIBOX (zasięg do 20m dla obiektywu  <= 2.8mm). Stosowanie tej funkcji z wykorzystaniem kamer fisheye wymaga dodatkowo licencji ZNS-AI-A07.",null,{"v":6000,"d":"6,000"},{"v":6000,"d":"6,000 "},"ZAM","120  (Bullet/Dome)\n480  (FishEye)","+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-W01-8","Licencja 8-kanałowa AI | detekcja dystansu społecznego pomiędzy osobami. Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji W01 w urządzeniu ZN-AIBOX (zasięg do 20m dla obiektywu  <= 2.8mm). Stosowanie tej funkcji z wykorzystaniem kamer fisheye wymaga dodatkowo licencji ZNS-AI-A07.",null,{"v":12000,"d":"12,000"},{"v":12000,"d":"12,000 "},"ZAM","120  (Bullet/Dome)\n480  (FishEye)","+","+","+","-"]
[null,"ZNS-AI-X00","Licencja AI | generowanie zdarzeń na podstawie wyniku kombinacji wartości liczników (suma/różnica). Możliwa jest aktywacja tylko jednej licencji AI-X00 w urządzeniu ZN-AIBOX.",null,750,{"v":750,"d":"750 "},"ZAM","-","+","+","+","-"]
[null,"Funkcje analityki AI są dostępne dla urządzeń ZN-AIBOX oraz kamer PixelPRO z serii ZNP/ZNU zgodnie z powyższą tabelą.\nZamówienie licencji skutkuje jednorazowym przypisaniem dodatkowych funkcjonalności do urządzenia na podstawie wskazanego w zamówieniu fizycznego adresu MAC. Szczegółowe informacje są dostępne w ogólnych warunkach handlowych niniejszego cennika."]
[]
[null,"Licencje sprzętowe AI do urządzeń AI BOX"]
[null,"ZN-AIBOX-FR1","Licencja 1-kanałowa AI | FR - identyfikacja twarzy (Face Recognition) do urządzeń ZN-AIBOX w formie fizycznego modułu instalowanego w dedykowanym złączu wewnątrz urządzenia ZN-AIBOX (uwaga: dostępne jest tylko jedno złącze w urządzeniu). Kompatybilne wyłącznie z modelem ZN-AIBOX16.",null,{"v":1300,"d":"1,300"},{"$f":"E97-(E97*F$6)","v":{"v":1300,"d":"1,300 "}},"ZAM"]
[null,"ZN-AIBOX-FR4","Licencja 4-kanałowa AI | FR - identyfikacja twarzy (Face Recognition) do urządzeń ZN-AIBOX w formie fizycznego modułu instalowanego w dedykowanym złączu wewnątrz urządzenia ZN-AIBOX (uwaga: dostępne jest tylko jedno złącze w urządzeniu). Kompatybilne wyłącznie z modelem ZN-AIBOX16.",null,{"v":5300,"d":"5,300"},{"$f":"E98-(E98*F$6)","v":{"v":5300,"d":"5,300 "}},"ZAM"]
[null,"ZN-AIBOX-FR8","Licencja 8-kanałowa AI | FR - identyfikacja twarzy (Face Recognition) do urządzeń ZN-AIBOX w formie fizycznego modułu instalowanego w dedykowanym złączu wewnątrz urządzenia ZN-AIBOX (uwaga: dostępne jest tylko jedno złącze w urządzeniu). Kompatybilne wyłącznie z modelem ZN-AIBOX16.",null,{"v":10500,"d":"10,500"},{"$f":"E99-(E99*F$6)","v":{"v":10500,"d":"10,500 "}},"ZAM"]
[null,"Licencje FR (Face Recognition  - rozpoznawania twarzy) są fizycznymi modułami instalowanymi wewnątrz urządzenia ZN-AIBOX.\nZamówienie licencji FR skutkuje dostarczeniem sprzętowego modułu licencji przeznaczonego do instalacji wewnątrz obudowy urządzenia ZN-AIBOX. Ważne - w urządzeniu AIBOX jest dostępne tylko jedno złącze do modułu FR. Szczegółowe informacje są dostępne w ogólnych warunkach handlowych niniejszego cennika."]

{"sheet":"COMPUTAR | Obiektywy","index":5,"n_rows":155,"n_cols":7,"rows_kept":155,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,5],[137,3,137,4],[145,3,145,4]]}
[]
[]
[null,{"$error":"#VALUE!"},"CENNIK PRODUKTÓW CCTV",{"$error":"#VALUE!"}]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RABAT: ",{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Model (kod) towaru","Opis","Cena PLN detal","Cena PLN z rabatem","Dostępność "]
[]
[null,{"$error":"#VALUE!"},"Obiektywy CCTV  |  MegaPixel  | Zmienna ogniskowa"]
[null,"A4Z2812CS-MPIR","Obiektyw 3MP 1/2.7\" CS,  2.8 - 10 mm F1.2, przysłona ręczna, korekcja IR. ",510,{"$f":"D11-(D11*E$7)","v":{"v":510,"d":"510 "}},"ZAM"]
[null,"AG4Z2812FCS-MPIR-31","Obiektyw 3MP 1/2.7\" CS,  2.8 - 10 mm F1.2, przysłona typu DC, korekcja IR. ",470,{"v":470,"d":"470 "},"ZAM"]
[null,"A4Z1214CS-MPIR","Obiektyw 3MP 1/2.7\" CS, 12.5 - 50mm, F1.4, przysłona DC, korekcja IR. ",{"v":1080,"d":"1,080"},{"v":1080,"d":"1,080 "},"ZAM"]
[null,"AG4Z1214FCS-MPIR-31","Obiektyw 3MP 1/2.7\" CS, 12.5 - 50mm, F1.4, przysłona DC, korekcja IR. ",{"v":1150,"d":"1,150"},{"v":1150,"d":"1,150 "},"ZAM"]
[null,"E3Z3915CS-MPWIR","Obiektyw 8MP  1/1.8\" CS, 3.9 - 10mm, F1.5, przysłona ręczna. ",700,{"v":700,"d":"700 "},"ZAM"]
[null,"EG3Z3915FCS-MPWIR-31","Obiektyw 8MP  1/1.8\" CS, 3.9 - 10mm, F1.5, przysłona DC, korekcja IR. ",760,{"v":760,"d":"760 "},"ZAM"]
[null,"EG6Z0915FCS-MPWIR","Obiektyw 8MP  1/1.8\" CS, 9.0 - 50mm, F1.5, przysłona DC, korekcja IR. ",{"v":1550,"d":"1,550"},{"v":1550,"d":"1,550 "},"ZAM"]
[null,"EG3Z0409FCS-MPWIR","Obiektyw 8MP  1/1.8\" CS, 4.0 - 10mm, F0.9, przysłona DC, korekcja IR. ",{"v":2700,"d":"2,700"},{"v":2700,"d":"2,700 "},"ZAM"]
[null,"Obiektywy CCTV  |  Manual Zoom"]
[null,"M6Z1212-3S","Obiektyw 2/3\" C,  12.5 – 75.0 mm,  F1.2-16, przysłona ręczna.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"Obiektywy CCTV  |  Motorized  |  MegaPixel "]
[null,"H62Z1235PDC-MP2","Obiektyw 2MP 1/2\" 12.5-775mm F3.5, przysłona DC, preset.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"H62Z1235PDC-MPIR","Obiektyw 2MP 1/2\" 12.5-775mm F3.5, przysłona DC, preset, korekcja IR.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"H62Z1235PDC-MPIR-EX","Obiektyw 2MP 1/2\" 12.5-775mm F3.5, przysłona DC, preset, korekcja IR, Extender. ","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"E24Z1018PDC-MP","Obiektyw 3MP 1/1.8\" 10-240mm F1.8, filtr SPOT, przysłona DC, preset.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"E24Z1018PDC-MPIR","Obiektyw 3MP 1/1.8\" 10-240mm F1.8, filtr SPOT, przysłona DC, korekcja IR, preset.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"E66Z1635PDC-MP","Obiektyw 2MP 1/1.8\" 16.7-1100.0mm F3.5, przysłona DC, preset.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"E66Z1635PDC-MPIR","Obiektyw 2MP 1/1.8\" 16.7-1100.0mm F3.5, przysłona DC, preset, korekcja IR.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"M24Z1527PDC-MP","Obiektyw 2MP 2/3\" 15.0-360mm F2.7, przysłona DC, preset.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"M24Z2138PDC-MP","Obiektyw 2MP 2/3\" 21-500mm F3.8, przysłona DC, preset.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},"Obiektywy Machine Vision"]
[null,"M3Z1228C-MP","Obiektyw MEGAPIXEL 2/3\" C, 12–36 mm, F2.8, przysłona ręczna.",{"v":1600,"d":"1,600"},{"$f":"D32-(D32*E$7)","v":{"v":1600,"d":"1,600 "}},"ZAM"]
[null,"H0514-MP2","Obiektyw MEGAPIXEL 1/2’’ C 5mm, F1,4, przysłona ręczna. ",{"v":1350,"d":"1,350"},{"v":1350,"d":"1,350 "},"ZAM"]
[null,"M0814-MP2","Obiektyw MEGAPIXEL 2/3\" C, 8mm, F1.4, przysłona ręczna.",{"v":1000,"d":"1,000"},{"v":1000,"d":"1,000 "},"ZAM"]
[null,"M1214-MP2","Obiektyw MEGAPIXEL 2/3\" C, 12mm, F1.4, przysłona ręczna.",950,{"v":950,"d":"950 "},"ZAM"]
[null,"M1614-MP2","Obiektyw MEGAPIXEL 2/3\" C, 16mm, F1.4, przysłona ręczna.",850,{"v":850,"d":"850 "},"ZAM"]
[null,"M2514-MP2","Obiektyw MEGAPIXEL 2/3\" C, 25mm, F1.4, przysłona ręczna.",900,{"v":900,"d":"900 "},"ZAM"]
[null,"M3514-MP","Obiektyw MEGAPIXEL 2/3\" C, 35mm, F1.4-16, przysłona ręczna.",{"v":1100,"d":"1,100"},{"v":1100,"d":"1,100 "},"ZAM"]
[null,"M5018-MP2","Obiektyw MEGAPIXEL 2/3\" C, 50mm, F1.8-16, przysłona ręczna.",{"v":1000,"d":"1,000"},{"v":1000,"d":"1,000 "},"ZAM"]
[null,"M7528-MP","Obiektyw MEGAPIXEL 2/3\" C, 75mm, F1.4-16, przysłona ręczna. ",{"v":1500,"d":"1,500"},{"v":1500,"d":"1,500 "},"ZAM"]
[null,"M0824-MPW2-R series","Obiektyw 5MP Ruggedized, 2/3\" C, 8mm, F2.4, przysłona ręczna.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"M1224-MPW2-R series","Obiektyw 5MP Ruggedized, 2/3\" C, 12mm, F2.4, przysłona ręczna.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"M1620-MPW2-R series","Obiektyw 5MP Ruggedized, 2/3\" C, 16mm, F2.0, przysłona ręczna.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"M2518-MPW2-R series","Obiektyw 5MP Ruggedized, 2/3\" C, 25mm, F1.8, przysłona ręczna.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"M3520-MPW2-R series","Obiektyw 5MP Ruggedized, 2/3\" C, 35mm, F2.0, przysłona ręczna.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"M5028-MPW2-R series","Obiektyw 5MP Ruggedized, 2/3\" C, 50mm, F2.8, przysłona ręczna.","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"M0528-MPW3","Obiektyw 6MP 2/3\" C, 5mm, F2.8 przysłona ręczna.",{"v":2600,"d":"2,600"},{"$f":"D47-(D47*E$7)","v":{"v":2600,"d":"2,600 "}},"ZAM"]
[null,"M0828-MPW3","Obiektyw 6MP 2/3\" C, 8mm, F2.8 przysłona ręczna.",{"v":1600,"d":"1,600"},{"v":1600,"d":"1,600 "},"ZAM"]
[null,"M1228-MPW3","Obiektyw 6MP 2/3\" C, 12mm, F2.8 przysłona ręczna.",{"v":1400,"d":"1,400"},{"v":1400,"d":"1,400 "},"ZAM"]
[null,"M1628-MPW3","Obiektyw 6MP 2/3\" C, 16mm, F2.8 przysłona ręczna.",{"v":1300,"d":"1,300"},{"v":1300,"d":"1,300 "},"ZAM"]
[null,"M2528-MPW3","Obiektyw 6MP 2/3\" C, 25mm, F2.8 przysłona ręczna.",{"v":1300,"d":"1,300"},{"v":1300,"d":"1,300 "},"ZAM"]
[null,"M3528-MPW3","Obiektyw 6MP 2/3\" C, 35mm, F2.8 przysłona ręczna.",{"v":1300,"d":"1,300"},{"v":1300,"d":"1,300 "},"ZAM"]
[null,"M5028-MPW3","Obiektyw 6MP 2/3\" C, 50mm, F2.8 przysłona ręczna.",{"v":1300,"d":"1,300"},{"v":1300,"d":"1,300 "},"ZAM"]
[null,"M7528-MPW3","Obiektyw 6MP 2/3\" C, 75mm, F2.8 przysłona ręczna.",{"v":1800,"d":"1,800"},{"v":1800,"d":"1,800 "},"ZAM"]
[null,"V0826-MPZ","Obiektyw 1\" C, 8mm, F2.6, kompatybilny z przetwornikami  IMX183, IMX255, IMX267/305, EV2S12M, XGS12000, CMV4000 do 20MP, przysłona ręczna. ",{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":4000,"d":"4,000 "},"ZAM"]
[null,"V1226-MPZ","Obiektyw 1\" C, 12mm, F2.6, kompatybilny z przetwornikami  IMX183, IMX255, IMX267/305, EV2S12M, XGS12000, CMV4000 do 20MP, przysłona ręczna. ",{"v":3500,"d":"3,500"},{"v":3500,"d":"3,500 "},"ZAM"]
[null,"V1624-MPZ","Obiektyw 1\" C, 16mm, F2.4, kompatybilny z przetwornikami  IMX183, IMX255, IMX267/305, EV2S12M, XGS12000, CMV4000 do 20MP, przysłona ręczna. ",{"v":3300,"d":"3,300"},{"v":3300,"d":"3,300 "},"ZAM"]
[null,"V2520-MPZ","Obiektyw 1\" C, 25mm, F2.0, kompatybilny z przetwornikami  IMX183, IMX255, IMX267/305, EV2S12M, XGS12000, CMV4000 do 20MP, przysłona ręczna. ",{"v":3300,"d":"3,300"},{"v":3300,"d":"3,300 "},"ZAM"]
[null,"V3522-MPZ","Obiektyw 1\" C, 35mm, F2.2, kompatybilny z przetwornikami  IMX183, IMX255, IMX267/305, EV2S12M, XGS12000, CMV4000 do 20MP, przysłona ręczna. ",{"v":3300,"d":"3,300"},{"v":3300,"d":"3,300 "},"ZAM"]
[null,"V5024-MPZ","Obiektyw 1\" C, 50mm, F2.4, kompatybilny z przetwornikami  IMX183, IMX255, IMX267/305, EV2S12M, XGS12000, CMV4000 do 20MP, przysłona ręczna. ",{"v":3300,"d":"3,300"},{"v":3300,"d":"3,300 "},"ZAM"]
[null,"V7531-MPZ","Obiektyw 1\" C, 75mm, F3.1, kompatybilny z przetwornikami  IMX183, IMX255, IMX267/305, EV2S12M, XGS12000, CMV4000 do 20MP, przysłona ręczna. ",{"v":3700,"d":"3,700"},{"v":3700,"d":"3,700 "},"ZAM"]
[null,"V0828-MPY2","Obiektyw 12MP, 1.1\" C, 8mm, F2.8, przysłona ręczna. ",{"v":3900,"d":"3,900"},{"v":3900,"d":"3,900 "},"ZAM"]
[null,"V1228-MPY2","Obiektyw 12MP, 1.1\" C, 12mm, F2.8, przysłona ręczna. ",{"v":3600,"d":"3,600"},{"v":3600,"d":"3,600 "},"ZAM"]
[null,"V1628-MPY2","Obiektyw 12MP, 1.1\" C, 16mm, F2.8, przysłona ręczna. ",{"v":3500,"d":"3,500"},{"v":3500,"d":"3,500 "},"ZAM"]
[null,"V2528-MPY","Obiektyw 12MP, 1.1\" C, 25mm, F2.8, przysłona ręczna. ",{"v":3500,"d":"3,500"},{"v":3500,"d":"3,500 "},"ZAM"]
[null,"V3528-MPY","Obiektyw 12MP, 1.1\" C, 35mm, F2.8, przysłona ręczna. ",{"v":3500,"d":"3,500"},{"v":3500,"d":"3,500 "},"ZAM"]
[null,"V5028-MPY","Obiektyw 12MP, 1.1\" C, 50mm, F2.8, przysłona ręczna. ",{"v":3500,"d":"3,500"},{"v":3500,"d":"3,500 "},"ZAM"]
[null,"F1228-MPT","Obiektyw 45MP, 1.4\", C, 12mm, F2.8, przysłona ręczna. ",{"v":6300,"d":"6,300"},{"v":6300,"d":"6,300 "},"ZAM"]
[null,"F1628-MPT","Obiektyw 45MP, 1.4\", C, 16mm, F2.8, przysłona ręczna. ",{"v":6300,"d":"6,300"},{"v":6300,"d":"6,300 "},"ZAM"]
[null,"F2524-MPT","Obiektyw 45MP, 1.4\", C, 25mm, F2.4, przysłona ręczna. ",{"v":5900,"d":"5,900"},{"v":5900,"d":"5,900 "},"ZAM"]
[null,"F3536-MPT","Obiektyw 45MP, 1.4\", C, 35mm, F2.6, przysłona ręczna. ",{"v":5900,"d":"5,900"},{"v":5900,"d":"5,900 "},"ZAM"]
[null,"F5026-MPT","Obiektyw 45MP, 1.4\", C, 50mm, F2.6, przysłona ręczna. ",{"v":5900,"d":"5,900"},{"v":5900,"d":"5,900 "},"ZAM"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},"Obiektywy CCTV  |  ITS MegaPixel"]
[null,"M2514FIC-MPIR","Obiektyw 5MP  2/3\" C 25mm  F1.4  przysłona ręczna, korekcja IR.",{"v":2900,"d":"2,900"},{"$f":"D74-(D74*E$7)","v":{"v":2900,"d":"2,900 "}},"ZAM"]
[null,"MG2514FC-MPIR","Obiektyw 5MP  2/3\" C 25mm  F1.4  przysłona DC korekcja IR.",{"v":3000,"d":"3,000"},{"v":3000,"d":"3,000 "},"ZAM"]
[null,"M3518FIC-MPIR","Obiektyw 5MP  2/3\" C 35mm  F1.8  przysłona ręczna, korekcja IR.",{"v":3100,"d":"3,100"},{"v":3100,"d":"3,100 "},"ZAM"]
[null,"MG3518FC-MPIR","Obiektyw 5MP  2/3\" C 35mm  F1.8  przysłona DC korekcja IR.",{"v":3200,"d":"3,200"},{"v":3200,"d":"3,200 "},"ZAM"]
[null,"M5020FIC-MPIR","Obiektyw 5MP  2/3\" C 50mm  F2.0  przysłona ręczna, korekcja IR.",{"v":3900,"d":"3,900"},{"v":3900,"d":"3,900 "},"ZAM"]
[null,"MG5020FC-MPIR","Obiektyw 5MP 2/3\" C 50mm  F2.0  przysłona DC korekcja IR.",{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":4000,"d":"4,000 "},"ZAM"]
[null,"V2518FIC-MPYIR","Obiektyw 12MP, 1.1\", C, 25mm, F1.8, przysłona ręczna. ",{"v":4400,"d":"4,400"},{"v":4400,"d":"4,400 "},"ZAM"]
[null,"V3518FIC-MPYIR","Obiektyw 12MP, 1.1\", C, 35mm, F1.8, przysłona ręczna. ",{"v":4400,"d":"4,400"},{"v":4400,"d":"4,400 "},"ZAM"]
[null,"V5020FIC-MPYIR","Obiektyw 12MP, 1.1\", C, 50mm, F2.0, przysłona ręczna. ",{"v":4400,"d":"4,400"},{"v":4400,"d":"4,400 "},"ZAM"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},"Obiektywy CCTV  |  Specjalistyczne"]
[null,"TEC-M55","Obiektyw  2/3\" C,  55mm  F2.8-32   TELECENTRYCZNY.",{"v":2900,"d":"2,900"},{"$f":"D84-(D84*E$7)","v":{"v":2900,"d":"2,900 "}},"ZAM"]
[null,"TEC-M55-75","Ekstender ogniskowej dla TECM55, 0.75x.",900,{"v":900,"d":"900 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M55-20","Ekstender ogniskowej dla TECM55, 2x.",950,{"v":950,"d":"950 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M55MPW","Obiektyw  5MP 2/3\" C,  55mm  F2.8-32   TELECENTRYCZNY.",{"v":4100,"d":"4,100"},{"v":4100,"d":"4,100 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M0565MPC ","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie boczne, powiększenie 0.5x, dystans do obiektu: 65,5mm, efektywny F9.0, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 2,87mm, mocowanie C, NA=0,028, dystorsje TV (2/3): 0,012%. ",{"v":3200,"d":"3,200"},{"v":3200,"d":"3,200 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M0565MP ","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie na wprost, powiększenie 0.5x, dystans do obiektu: 65,5mm, efektywny F9.0, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 2,87mm, mocowanie C, NA=0,028, dystorsje TV (2/3): 0,012%. ",{"v":2700,"d":"2,700"},{"v":2700,"d":"2,700 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M0865MPC","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie boczne, powiększenie 0.8x, dystans do obiektu: 66mm, efektywny F9.4, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 1,18mm, mocowanie C, NA=0,042, dystorsje TV (2/3): 0,008%.",{"v":2900,"d":"2,900"},{"v":2900,"d":"2,900 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M0865MP","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie na wprost, powiększenie 0.8x, dystans do obiektu: 66mm, efektywny F9.4, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 1,18mm, mocowanie C, NA=0,042, dystorsje TV (2/3): 0,008%.",{"v":2400,"d":"2,400"},{"v":2400,"d":"2,400 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M1065MPC","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie boczne, powiększenie 1.0x, dystans do obiektu: 65,5mm, efektywny F9.8, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 0,79mm, mocowanie C, NA=0,05, dystorsje TV (2/3): 0,022%.",{"v":2900,"d":"2,900"},{"v":2900,"d":"2,900 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M1065MP","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie na wprost, powiększenie 1.0x, dystans do obiektu: 65,5mm, efektywny F9.8, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 0,79mm, mocowanie C, NA=0,05, dystorsje TV (2/3): 0,022%.",{"v":2200,"d":"2,200"},{"v":2200,"d":"2,200 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M2065MPC","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie boczne, powiększenie 2.0x, dystans do obiektu: 65,4mm, efektywny F12.8, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 0,26mm, mocowanie C, NA=0,076, dystorsje TV (2/3): 0,02%.",{"v":2900,"d":"2,900"},{"v":2900,"d":"2,900 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M2065MP","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie na wprost, powiększenie 2.0x, dystans do obiektu: 65,4mm, efektywny F12.8, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 0,26mm, mocowanie C, NA=0,076, dystorsje TV (2/3): 0,02%.",{"v":2600,"d":"2,600"},{"v":2600,"d":"2,600 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M03110MPC","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie boczne, powiększenie 0.3x, dystans do obiektu: 111mm, efektywny F6.5, maks. format obrazu fi 12,8mm, głębia pola 5,75mm, mocowanie C, NA=0,023, dystorsje TV (2/3): 0,026%.",{"v":4100,"d":"4,100"},{"v":4100,"d":"4,100 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M03110MP","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie na wprost, powiększenie 0.3x, dystans do obiektu: 111mm, efektywny F6.5, maks. format obrazu fi 12,8mm, głębia pola 5,75mm, mocowanie C, NA=0,023, dystorsje TV (2/3): 0,026%.",{"v":3600,"d":"3,600"},{"v":3600,"d":"3,600 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M05110MPC","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie boczne, powiększenie 0.5x, dystans do obiektu: 111,8mm, efektywny F9.4, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 3,03mm, mocowanie C, NA=0,026, dystorsje TV (2/3): 0,009%.",{"v":3900,"d":"3,900"},{"v":3900,"d":"3,900 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M05110MP ","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie na wprost, powiększenie 0.5x, dystans do obiektu: 111,8mm, efektywny F9.4, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 3,03mm, mocowanie C, NA=0,026, dystorsje TV (2/3): 0,009%.",{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":2800,"d":"2,800 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M08110MPC","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie boczne, powiększenie 0.8x, dystans do obiektu: 111mm, efektywny F10.2, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 1,31mm, mocowanie C, NA=0,038, dystorsje TV (2/3): 0,027%.",{"v":2900,"d":"2,900"},{"v":2900,"d":"2,900 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M08110MP","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie na wprost, powiększenie 0.8x, dystans do obiektu: 111mm, efektywny F10.2, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 1,31mm, mocowanie C, NA=0,038, dystorsje TV (2/3): 0,027%.",{"v":2400,"d":"2,400"},{"v":2400,"d":"2,400 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M10110MPC","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie boczne, powiększenie 1.0x, dystans do obiektu: 111,5mm, efektywny F10.1, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 0,82mm, mocowanie C, NA=0,049, dystorsje TV (2/3): 0,003%.",{"v":2900,"d":"2,900"},{"v":2900,"d":"2,900 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M10110MP","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie na wprost, powiększenie 1.0x, dystans do obiektu: 111,5mm, efektywny F10.1, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 0,82mm, mocowanie C, NA=0,049, dystorsje TV (2/3): 0,003%.",{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":2800,"d":"2,800 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M15110MPC","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie boczne, powiększenie 1.5x, dystans do obiektu: 110,7mm, efektywny F11.5, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 0,42mm, mocowanie C, NA=0,064, dystorsje TV (2/3): 0,031%.",{"v":3900,"d":"3,900"},{"v":3900,"d":"3,900 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M15110MP","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie na wprost, powiększenie 1.5x, dystans do obiektu: 110,7mm, efektywny F11.5, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 0,42mm, mocowanie C, NA=0,064, dystorsje TV (2/3): 0,031%.",{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":2800,"d":"2,800 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M20110MPC","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie boczne, powiększenie 2.0x, dystans do obiektu: 110,9mm, efektywny F13.0, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 0,27mm, mocowanie C, NA=0,075, dystorsje TV (2/3): 0,019%.",{"v":3900,"d":"3,900"},{"v":3900,"d":"3,900 "},"ZAM"]
[null,"TEC-M20110MP","Obiektyw telecentryczny 2MP 2/3\" typu coax - oświetlenie na wprost, powiększenie 2.0x, dystans do obiektu: 110,9mm, efektywny F13.0, maks. format obrazu fi 11mm, głębia pola 0,27mm, mocowanie C, NA=0,075, dystorsje TV (2/3): 0,019%.",{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":2800,"d":"2,800 "},"ZAM"]
[null,"MLH10X","Obiektyw 1/2” C, 18.0 – 180.0 mm  F5.6-32   MAKRO-ZOOM.",{"v":2100,"d":"2,100"},{"v":2100,"d":"2,100 "},"ZAM"]
[null,"MLM-3XMP","Obiektyw MEGAPIXEL 2/3\" C, 12 – 36 mm, F4.5-22, MAKRO MEGAPIXEL.",{"v":2600,"d":"2,600"},{"v":2600,"d":"2,600 "},"ZAM"]
[null,"TEC-V7X","Obiektyw 5MP  1.1\" C 182mm-577.2mm, F4.3-F32,  TELECENTRYCZNY.",{"v":11500,"d":"11,500"},{"v":11500,"d":"11,500 "},"ZAM"]
[null,"Akcesoria"]
[null,"VM100","Zestaw tub przedłużających wkręcanych pomiędzy obiektyw i kamerę (0.5, 1, 5, 10, 20, 40 mm), umożliwia uzyskanie ostrości w bliskich odległościach do obiektu.",230,{"$f":"D112-(D112*E$7)","v":{"v":230,"d":"230 "}},"ZAM"]
[null,"VM400","5-milimetrowy pierścień do podłączenia obiektywów o mocowaniu C do kamer z mocowaniem CS.",45,{"$f":"D113-(D113*E$7)","v":{"v":45,"d":"45 "}},"ZAM"]
[null,"EX1.5C","Ekstender ogniskowej 1.5x montowany między obiektywem a kamerą.",440,{"$f":"D114-(D114*E$7)","v":{"v":440,"d":"440 "}},"ZAM"]
[null,"EX2.0C","Ekstender ogniskowej 2x montowany między obiektywem a kamerą.",540,{"$f":"D115-(D115*E$7)","v":{"v":540,"d":"540 "}},"ZAM"]
[null,"Obiektywy SWIR"]
[null,"M1614-SW","Obiektyw SWIR 2/3\" C,16mm, F1.4, przysłona ręczna. ",{"v":3500,"d":"3,500"},{"$f":"D117-(D117*E$7)","v":{"v":3500,"d":"3,500 "}},"ZAM"]
[null,"M2514-SW","Obiektyw SWIR 2/3\" C,25mm, F1.4, przysłona ręczna. ",{"v":3500,"d":"3,500"},{"$f":"D118-(D118*E$7)","v":{"v":3500,"d":"3,500 "}},"ZAM"]
[null,"M3514-SW","Obiektyw SWIR 2/3\" C,35mm, F1.4, przysłona ręczna. ",{"v":3500,"d":"3,500"},{"$f":"D119-(D119*E$7)","v":{"v":3500,"d":"3,500 "}},"ZAM"]
[null,"M5018-SW","Obiektyw SWIR 2/3\" C,50mm, F1.8, przysłona ręczna. ",{"v":3500,"d":"3,500"},{"$f":"D120-(D120*E$7)","v":{"v":3500,"d":"3,500 "}},"ZAM"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},"Obiektywy ViSWIR LITE"]
[null,"H0514-VSW","Obiektyw ViSWIR LITE2/3\",C 5mm, F1.4, 400 - 1700nm, przysłona ręczna.",{"v":5000,"d":"5,000"},{"$f":"D122-(D122*E$7)","v":{"v":5000,"d":"5,000 "}},"ZAM"]
[null,"M0814-VSW","Obiektyw ViSWIR LITE2/3\",C 8mm, F1.4, 400 - 1700nm, przysłona ręczna.",{"v":5000,"d":"5,000"},{"v":5000,"d":"5,000 "},"ZAM"]
[null,"M1214-VSW","Obiektyw ViSWIR LITE2/3\",C 12mm, F1.4, 400 - 1700nm, przysłona ręczna.",{"v":5000,"d":"5,000"},{"v":5000,"d":"5,000 "},"ZAM"]
[null,"M1614-VSW","Obiektyw ViSWIR LITE2/3\",C 16mm, F1.4, 400 - 1700nm, przysłona ręczna.",{"v":5000,"d":"5,000"},{"v":5000,"d":"5,000 "},"ZAM"]
[null,"M2514-VSW","Obiektyw ViSWIR LITE2/3\",C 25mm, F1.4, 400 - 1700nm, przysłona ręczna.",{"v":5000,"d":"5,000"},{"v":5000,"d":"5,000 "},"ZAM"]
[null,"M3514-VSW","Obiektyw ViSWIR LITE2/3\",C 35mm, F1.4, 400 - 1700nm, przysłona ręczna.",{"v":5000,"d":"5,000"},{"v":5000,"d":"5,000 "},"ZAM"]
[null,"M5018-VSW","Obiektyw ViSWIR LITE2/3\",C 50mm, F1.8, 400 - 1700nm, przysłona ręczna.",{"v":5000,"d":"5,000"},{"v":5000,"d":"5,000 "},"ZAM"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},"Obiektywy ViSWIR Hyper-APO"]
[null,"M0818-APVSW","Obiektyw ViSWIR Hyper-APO 2/3\", C 8mm, F1.8, 400 - 1700nm, przysłona ręczna. ",{"v":28000,"d":"28,000"},{"$f":"D130-(D130*E$7)","v":{"v":28000,"d":"28,000 "}},"ZAM"]
[null,"M1218-APVSW","Obiektyw ViSWIR Hyper-APO 2/3\", C 12mm, F1.8, 400 - 1700nm, przysłona ręczna. ",{"v":28000,"d":"28,000"},{"$f":"D131-(D131*E$7)","v":{"v":28000,"d":"28,000 "}},"ZAM"]
[null,"M1618-APVSW","Obiektyw ViSWIR Hyper-APO 2/3\", C 16mm, F1.8, 400 - 1700nm, przysłona ręczna. ",{"v":28000,"d":"28,000"},{"$f":"D132-(D132*E$7)","v":{"v":28000,"d":"28,000 "}},"ZAM"]
[null,"M2518-APVSW","Obiektyw ViSWIR Hyper-APO 2/3\", C 25mm, F1.8, 400 - 1700nm, przysłona ręczna. ",{"v":28000,"d":"28,000"},{"$f":"D133-(D133*E$7)","v":{"v":28000,"d":"28,000 "}},"ZAM"]
[null,"M3518-APVSW","Obiektyw ViSWIR Hyper-APO 2/3\", C 35mm, F1.8, 400 - 1700nm, przysłona ręczna. ","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,"M5018-APVSW","Obiektyw ViSWIR Hyper-APO 2/3\", C 50mm, F1.8, 400 - 1700nm, przysłona ręczna. ","na zapytanie ","na zapytanie ","ZAM"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},"ViSWIR Mirror Reflex Zoom Lens"]
[null,"E3Z5247P-MPSW","Obiektyw Zoom 1.3MP 1/1.8\", C 520-1300mm, F4.7, przysłona FIX, Defog, Focus, ViSWIR.",{"v":420000,"d":"420,000"},{"$f":"D137-(D137*E$7)","v":{"v":420000,"d":"420,000 "}},"ZAM"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},"LensConnect RF Series",{"$error":"#VALUE!"},null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"VL0826U-MPZ","Obiektyw 20MP 1\", C 8mm, F2.6 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":7000,"d":"7,000"},{"$f":"D139-(D139*E$7)","v":{"v":7000,"d":"7,000 "}},"ZAM"]
[null,"VL1226U-MPZ","Obiektyw 20MP 1\", C 12mm, F2.6 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":6500,"d":"6,500"},{"v":6500,"d":"6,500 "},"ZAM"]
[null,"VL1624U-MPZ","Obiektyw 20MP 1\", C 16mm, F2.6 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":6500,"d":"6,500"},{"v":6500,"d":"6,500 "},"ZAM"]
[null,"VL2520U-MPZ","Obiektyw 20MP 1\", C 25mm, F2.6 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":6500,"d":"6,500"},{"v":6500,"d":"6,500 "},"ZAM"]
[null,"VL3522U-MPZ","Obiektyw 20MP 1\", C 35mm, F2.2 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":6500,"d":"6,500"},{"v":6500,"d":"6,500 "},"ZAM"]
[null,"VL5024U-MPZ","Obiektyw 20MP 1\", C 50mm, F2.4 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":6500,"d":"6,500"},{"v":6500,"d":"6,500 "},"ZAM"]
[null,"VL7531U-MPZ","Obiektyw 20MP 1\", C 75mm, F3.1 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":7000,"d":"7,000"},{"v":7000,"d":"7,000 "},"ZAM"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},"LensConnect BH Series",{"$error":"#VALUE!"},null,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"DL0828UC-MPY","Obiektyw 12MP 1/1.1\", C 8mm, F2.8 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":5200,"d":"5,200"},{"$f":"D147-(D147*E$7)","v":{"v":5200,"d":"5,200 "}},"ZAM"]
[null,"DL1224UC-MPY","Obiektyw 12MP 1/1.1\", C 12mm, F2.8 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":5200,"d":"5,200"},{"v":5200,"d":"5,200 "},"ZAM"]
[null,"DL1623UC-MPY","Obiektyw 12MP 1/1.1\", C 16mm, F2.8 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":5200,"d":"5,200"},{"v":5200,"d":"5,200 "},"ZAM"]
[null,"DL2523UC-MPY","Obiektyw 12MP 1/1.1\", C 25mm, F2.8 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":5200,"d":"5,200"},{"v":5200,"d":"5,200 "},"ZAM"]
[null,"DL3525UC-MPY","Obiektyw 12MP 1/1.1\", C 35mm, F2.8 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":5200,"d":"5,200"},{"v":5200,"d":"5,200 "},"ZAM"]
[null,"DL5026UC-MPY","Obiektyw 12MP 1/1.1\", C 50mm, F2.8 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":5200,"d":"5,200"},{"v":5200,"d":"5,200 "},"ZAM"]
[null,"EL3Z0416UCS-MPWIR","Obiektyw 5MP 1/1.1.8\", CS 4-10mm, F1.6 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":3100,"d":"3,100"},{"v":3100,"d":"3,100 "},"ZAM"]
[null,"EL6Z0915UCS-MPWIR","Obiektyw 5MP 1/1.1.8\", CS 9-50mm, F1.5 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":4600,"d":"4,600"},{"v":4600,"d":"4,600 "},"ZAM"]
[null,"VL6Z1626UC-MPYIR","Obiektyw 12MP 1/1.1\", C 16-96mm, F2.6 przysłona LensConnect, sterowanie poprzez USB.",{"v":7600,"d":"7,600"},{"v":7600,"d":"7,600 "},"ZAM"]

{"sheet":"Usługi Techniczne","index":6,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[21,1,21,3],[22,1,22,2]]}
[]
[]
[null,null,"CENNIK PRODUKTÓW CCTV"]
[null,null,"USŁUGI TECHNICZNE  |  SERWIS  |  WSPARCIE"]
[]
[]
[]
[null," USŁUGI SERWISOWE",null,"Cena w PLN"]
[null,"EKSPERTYZA TECHNICZNA","Ekspertyza techniczna urządzenia dostarczonego do serwisu CBC Poland\n(dotyczy urządzeń po okresie gwarancji lub usterki wykluczonej z warunków gwarancji)",100]
[null,"WSTĘPNA EKSPERTYZA URZĄDZENIA","Ekspertyza techniczna urządzenia dostarczonego do serwisu CBC Poland bez dołączonego zgłoszenia naprawy serwisowej z opisem usterki.",100]
[null,"RESET HASŁA","Reset hasła w rejestratorze do wartości fabrycznej",100]
[null,"CZYSZCZENIE","Czyszczenie obudowy urządzenia po zwrocie z wypożyczenia\n(po uprzednim poinformowaniu klienta)",100,{"$nulls":5}," "]
[null,"KURIER","Odesłanie sprzętu do klienta po serwisie (kurier)",20]
[]
[]
[null," Uruchomienie systemu\n GANZ CORTROL (Zdalne)","Usługa uruchomienia i konfiguracji systemu bazującego na aplikacji GANZ CORTROL Premier/Global. Usługa zawiera pakiet 6 godzin połączenia zdalnego w danym dniu + 4 godziny do wykorzystania na modyfikacje konfiguracji w okresie następnych 30 dni. Dalsze wsparcie naliczane będzie według cennika. Nie dotyczy modułów analityki VCA, AI, LPR, FR. Usługa realizowana poprzez dedykowane narzędzie pulpitu zdalnego TeamViewer w wersji CBC. Dla realizacji usługi wymagane jest wypełnienie oraz podpisanie przez zamawiającego oświadczenia o akceptacji zakresu oraz warunków asysty technicznej.",{"v":2800,"d":"2,800"}]
[null," Uruchomienie systemu\n GANZ CORTROL (Lokalne)","Usługa uruchomienia i konfiguracji systemu bazującego na aplikacji GANZ CORTROL Premier/Global. Usługa zawiera pakiet 8 godzin wsparcia lokalnego na obiekcie danego dnia (dojazd wliczony w cenę) + 4 godziny do wykorzystania na modyfikacje konfiguracji w okresie następnych 30 dni (zdalny pulpit). Dalsze wsparcie naliczane będzie według cennika. Nie dotyczy modułów analityki VCA, AI, LPR, FR. Usługa realizowana poprzez dedykowane narzędzie pulpitu zdalnego TeamViewer w wersji CBC. Dla realizacji usługi wymagane jest wypełnienie oraz podpisanie przez zamawiającego oświadczenia o akceptacji zakresu oraz warunków asysty technicznej.",{"v":3800,"d":"3,800"}]
[null," Zdalne wsparcie techniczne\n (opłata za każdą rozpoczętą godzinę)","Usługa zdalnego wsparcia dla produktów: CORTROL oraz VCA - opłata za każdą rozpoczętą godzinę dla klientów",300]
[null," Wsparcie techniczne na obiekcie \n (opłata za każdą rozpoczętą godzinę)","Usługa lokalnego wsparcia na obiekcie dla produktów: CORTROL oraz VCA - opłata za każdą rozpoczętą godzinę dla klientów. \nWymagane podpisanie oświadczenia o spełnieniu warunków przygotowania systemu dla asysty lokalnej.",300]
[null," Dojazd do obiektu","Dojazd specjalisty technicznego na obiekt",350]
[]
[null,"* Klientom, którzy odbyli szkolenie z zakresu rozwiązań CORTROL i/lub VCA przysługuje pakiet 5h zdalnego wsparcia technicznego."]
[null,"Zarejestruj się na bezpłatne szkolenie: szkolenia@cbcpoland.pl"]
[null,"Ceny są cenami detalicznymi PLN netto, do których należy doliczyć 23% VAT. UWAGA:  stawki usług nie podlegają rabatom!"]

{"sheet":"WARUNKI HANDLOWE","index":7,"n_rows":63,"n_cols":4,"rows_kept":63,"merged":[[2,1,2,2]]}
[{"$nulls":3}," "]
[]
[null," OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE"]
[]
[null,"1.","Postanowienia Ogólne"]
[null,"a)","Poniższe Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów kupna/sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą CBC (Poland) Sp. z o.o. (zwaną dalej jako CBC) z siedzibą w: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, bud.17, a klientem (zwanym dalej Nabywcą). CBC dostarcza produkty/usługi wyłącznie w oparciu o niniejsze warunki. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych warunków wymagają uzgodnienia z CBC."]
[null,"b)","W przypadku rozbieżności pomiędzy poniższymi warunkami a innymi postanowieniami, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają znaczenie nadrzędne, chyba że odmienne warunki zostaną potwierdzone i zaakceptowane pisemnie przez CBC."]
[]
[null,"2.","Ceny i warunki płatności"]
[null,"a)","Ceny cennikowe nie zawierają podatku VAT. CBC sprzedaje towar Nabywcy po cenach wg aktualnego cennika. Ewentualne rabaty dotyczą akcji promocyjnych lub indywidualnych ustaleń z Nabywcą. CBC zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania klientów, o ile nie zostało to wcześniej ustalone indywidualnie."]
[null,"b)","Termin i warunki płatności wynikają z faktury (oraz faktury pro forma, jeśli dotyczy). O terminowości zapłaty decyduje data wpływu płatności na konto bankowe CBC. W przypadku zaległości płatniczej ze strony Nabywcy powyżej 14 dni, CBC wstrzymuje realizację zamówień i dostawy towaru do Nabywcy do czasu uregulowania wszystkich płatności."]
[null,"c)","CBC zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za przeterminowane płatności według aktualnie obowiązujących wysokości odsetek ustawowych."]
[]
[null,"3.","Dostawy"]
[null,"a)","Terminy dostaw podawane przez CBC w potwierdzeniach zamówień lub gdziekolwiek indziej są określane w przybliżeniu, a ich ewentualne przekroczenie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji."]
[null,"b)","Jeśli nie zostanie to wyraźnie uzgodnione w inny sposób, CBC nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do Nabywcy w związku z ewentualnym defektem produktu, uszkodzeniem bądź brakiem elementów, które zaistnieją podczas transportu. Dlatego też zaleca się Nabywcy uprzednie ubezpieczanie przesyłek kurierskich zawierających zakupiony towar."]
[null,"c)","Nabywca ma prawo zgłosić roszczenia odnośnie widocznych uszkodzeń opakowania, w którym znajdowały się produkty podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone, roszczenie musi zostać skierowane bezpośrednio do przewoźnika w formie pisemnej. Procedura reklamacyjna postępuje pomiędzy Nabywcą a przewoźnikiem."]
[null,"d)","Koszty przesyłki towaru ponosi Nabywca i są one doliczane do faktury, chyba że Nabywca wskaże określonego przewoźnika, z którym współpracuje lub też zostały ustalone indywidualne warunki pomiędzy CBC i Nabywcą. "]
[]
[null,"4.","Reklamacje"]
[null,null,"Nabywca jest zobowiązany sprawdzić towar przy odbiorze. Jakiekolwiek usterki zakupionego towaru, niezgodność towaru z zamówieniem lub niekompletne wyposażenie produktu muszą być niezwłocznie zgłoszone na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru. W przypadku braku zgłoszenia reklamacji, realizacja zamówienia będzie uznana jako zgodna z umową, a dostarczony towar jako zaakceptowany przez Nabywcę. Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za wady towaru jest siedziba CBC."]
[]
[null,"5.","Gwarancja oraz odpowiedzialność za wady towaru"]
[null,"a)","Produkty oferowane przez CBC są objęte gwarancją na okres 3 lat począwszy od daty wystawienia faktury sprzedaży, jeśli użytkowane są we właściwy sposób.  Pozostałe inne marki oferowane przez CBC (Videotec, Alnet, Vigilant Vision i inne ), są objęte gwarancją producenta tych marek."]
[null,"b)","Okres gwarancji na części po naprawie pogwarancyjnej wynosi 6 miesięcy (GANZ i Computar) "]
[null,"c)","Prawo do gwarancji udzielanej przez CBC ma jedynie pierwszy bezpośredni klient CBC na podstawie faktury sprzedaży."]
[null,"d)","Nabywca bezwzględnie traci prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku:"]
[null,"d.1)","Uszkodzeń towaru powstałych w wyniku wypadków losowych, przypadków niewłaściwego bądź niezgodnego z instrukcją obsługi przechowywania, instalacji oraz eksploatowania, zaniedbania z winy użytkownika bądź uszkodzenia powstałego podczas transportu"]
[null,"d.2)","Uszkodzeń spowodowanych zużyciem eksploatacyjnym, lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą współpracą z innymi, niekompatybilnymi urządzeniami."]
[null,"d.3)","Stwierdzenia modyfikacji, napraw lub jakichkolwiek manipulacji w reklamowanym urządzeniu, dokonanych poza autoryzowanym punktem serwisowym CBC."]
[null,"d.4)","Stwierdzenia usunięcia lub modyfikacji etykiety znamionowej zawierającej model oraz numer seryjny urządzenia, uniemożliwiając identyfikację urządzenia."]
[null,"e)","Nabywca oprócz roszczeń wynikających z wad towaru, nie ma prawa do odszkodowania, między innymi z tytułu straconego zysku w rezultacie nabycia towaru z wadami."]
[null,"f)","Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji na nabyty towar jest siedziba CBC. Towar reklamowany w ramach gwarancji musi być dostarczony do CBC na koszt Nabywcy. CBC pokrywa koszt dostarczenia/przesyłki naprawionego lub wymienionego w ramach gwarancji towaru do Nabywcy."]
[null,"g)","Aktywacje Token'a dla licencji na analitykę VCA można wykonać tylko raz dla danego unikalnego identyfikatora sprzętowego co skutkuje rozszerzeniem funkcjonalności danego urządzenia zgodnie z opisem danej licencji. Token można aktywować ponownie dowolną ilość razy na urządzeniu o identyfikatorze sprzętowym tożsamym z tym na którym została wykonana pierwotna aktywacja."]
[null,"h)","Aktywowane Token'y licencyjne na analitykę VCA dla kamer oraz enkoderów (analogowych oraz IP) są przypisane do unikalnego identyfikatora sprzętowego dla urządzenia, na którym dokonano ich pierwotnej aktywacji. W przypadku usterki urządzenia wymagającej jego wymiany w okresie gwarancyjnym, Token z funkcjonalnością tożsamą do zainstalowanej na uszkodzonym urządzeniu są generowane oraz aktywowane w urządzeniu zamiennym. W przypadku pogwarancyjnych napraw urządzenia, przysługuje prawo odpłatnego transferu lub generowania zastępczego Token'a dla licencji na analitykę VCA co wymaga uprzedniej konsultacji z serwisem CBC."]
[null,"i)","Aktywowane Token'y licencyjne na analitykę VCA dla oprogramowania CORTROL VMS są przypisane do unikalnego identyfikatora sprzętowego dla urządzenia, na którym dokonano ich pierwotnej aktywacji. W przypadku usterki jednostki serwerowej, która w znacznym stopniu wpływa na zmianę konfiguracji a tym samym wygenerowaniu nowego identyfikatora sprzętowego dla urządzenia, istnieje możliwość wygenerowania Token'a zastępczego w okresie do 12 miesięcy od daty aktywacji pierwotnego Token'a. Po tym okresie przysługuje prawo odpłatnego transferu lub generowania zastępczego Token'a dla licencji na analitykę VCA co wymaga uprzedniej konsultacji z serwisem CBC."]
[null,"j)","Aktywacje zakupionej licencji na oprogramowanie CORTROL VMS można wykonać automatycznie tylko jeden raz za pomocą dostarczonego klucza produktu w formie cyfrowej, w systemie spełniającym wymagania techniczne pod kątem programowym oraz sprzętowym opisane w dokumentacji dla oprogramowania CORTROL VMS. Aktywacja jest przypisana do systemu o unikalnym identyfikatorze sprzętowym generowanym na podstawie aktualnej konfiguracji sprzętowej."]
[null,"k)","Zakupione licencje oprogramowania CORTROL VMS umożliwiają bezterminowe użytkowanie aplikacji zgodnie z jej specyfikacją oraz zawierają w pakiecie podstawowym subskrypcję na okres 24 miesięcy od daty pierwszej aktywacji w systemie o unikalnym identyfikatorze sprzętowym. Subskrypcja umożliwia instalacje aktualizacji wersji oprogramowania CORTROL VMS. Po zakończeniu okresu subskrypcji dla danego klucza produktu nie ma możliwości instalacji aktualizacji oprogramowania CORTROL VMS a wersja aplikacji zostaje zablokowana na aktualnie użytkowanej w dniu zakończenia rzeczonego okresu."]
[null,"l)","Zakupione licencje oprogramowania CORTROL VMS są objęte gwarancją w okresie subskrypcji, która domyślnie wynosi 24 miesiące z możliwością przedłużenia zgodnie z informacjami zawartymi w cenniku. W przypadku usterki urządzenia na którym została aktywowana rzeczona licencja, wymagającej jego wymiany lub naprawy poprzez znaczną wymianę elementów bazowych, może ona zostać ponownie aktywowana na urządzeniu zamiennym po uprzedniej konsultacji z działem technicznym CBC."]
[null,"m)","Zakupione licencje modułów dodatkowych oprogramowania CORTROL VMS (ZNS-LPR oraz ZNS-FR) są objęte gwarancją w okresie 24 miesięcy. W przypadku usterki urządzenia na którym zostały aktywowane rzeczone licencje, wymagającej jego wymiany lub naprawy poprzez znaczną wymianę elementów bazowych, może ona zostać ponownie aktywowana na urządzeniu zamiennym po uprzedniej konsultacji z działem technicznym CBC. Po okresie gwarancyjnym taka migracja nie przysługuje."]
[null,"n)","Gwarancja na rejestratory CORTROL-NVR oraz preinstalowaną na nich licencje na oprogramowanie CORTROL VMS, wynosi równowartość okresu, którą objęta jest konfiguracja sprzętowa tj. 36 miesięcy (domyślnie)."]
[null,"o)","Aktywacje zakupionych licencji programowych na zawansowane funkcjonalności AI dla urządzeń ZN-AIBOX oraz kamer serii PixelPRO (ZNP oraz ZNU) można dokonać tylko raz na urzadzeniu o unikatowym adresie MAC karty sieciowej co skutkuje rozszerzeniem funkcjonalności danego urządzenia zgodnie z opisem danej licencji."]
[null,"p)","Aktywowane licencje programowe na funkcje AI dla urządzeń ZN-AIBOX oraz kamer serii PixelPRO (ZNP oraz ZNU) są przypisane do unikalnego adresu MAC karty sieciowej dla urządzenia, na którym dokonano ich pierwotnej aktywacji. W przypadku usterki urządzenia wymagającej jego wymiany w okresie gwarancyjnym, licencje z funkcjonalnością tożsamą do zainstalowanej na uszkodzonym urządzeniu są generowane oraz aktywowane w urządzeniu zamiennym. W przypadku pogwarancyjnych napraw urządzenia, nie przysługuje prawo transferu lub generowania zastępczej licencji na funkcje AI."]
[null,"q)","Licencje ZN-AIBOX-FR na funkcjonalność AI FR (rozpoznawanie twarzy) dla urządzeń ZN-AIBOX są dostarczane w formie klucza sprzętowego instalowanego wewnątrz urządzenia co skutkuje rozszerzeniem funkcjonalności danego urządzenia zgodnie z opisem danej licencji. Możliwe jest fizyczne migrowanie rzeczonego klucza sprzętowego między urządzeniami ZN-AIBOX w ramach specyfikacji danego urządzenia."]
[null,"r)","Kamery GANZ zawierające w swojej konstrukcji moduły termowizyjne, objęte są standardową gwarancją w okresie 36 miesięcy na wszystkie elementy z wyłączeniem modułu przetwornika obrazu termowizyjnego którego okres gwarancji wynosi 24 miesiące (obowiązuje dla urzadzeń zakupionych po dniu 1 Stycznia 2020r.)"]
[null,"s)","Przeniesienie licencji dodatkowych lub pakietu Advanced w urządzeniu AI BOX 2.0 jest możliwe tylko w przypadku uszkodzenia produktu podlegającego gwarancji. Uszkodzone urządzenie musi zostać odesłane do serwisu firmy CBC Poland Sp. z o.o.\n"]
[null,null,"Firma CBC Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany zapotrzebowania na moc obliczeniową poszczególnych aplikacji analitycznych po wydaniu nowych aktualizacji oprogramowania układowego"]
[null,"t)","W urządzeniach z kategorii \"Kamery\" oraz \"Akcesoria do kamer\" dopuszcza się ingerencje w powłokę lakierniczą danego urządzenia przy zachowaniu jego fizycznych właściwości oraz szczelności korpusu obudowy. Ingerencja w powłokę lakierniczą nie uprawnia do wymiany urządzenia na inny egzemplarz a uszkodzenia wynikające z takowej ingerencji nie podlegają naprawie gwarancyjnej."]
[null,"u)","Obiektywy marki Computar objęte są gwarancją której standardowy okres wynosi 36 miesięcy na elementy optyczne i mechaniczne oraz 12 miesięcy na części elektroniczne (silniki krokowe oraz sterownaie przysłony). Obowiązuje dla urzadzeń zakupionych po dniu 1 Stycznia 2021r."]
[null,"w)","Zasilacze zewnętrzne dostarczane wraz z urządzeniami marki GANZ objęte są gwarancją której standardowy okres wynosi 12 miesięcy. Obowiązuje dla urządzeń zakupionych po dniu 1 Stycznia 2022r."]
[]
[null,"6.","Siła wyższa"]
[null,null,"CBC nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie zobowiązań spowodowanych przyczynami, na które nie CBC miało wpływu, w tym: sił wyższych (pożarów, powodzi, uderzeń pioruna), działań zbrojnych, utrudnień w logistyce, działaniem organów rządowych lub innych władz, uznania ważnych licencji lub zezwoleń."]
[]
[null,"7.","Zwroty i Serwis"]
[null,"a)","Klient może zrezygnować z zakupionego towaru w terminie 10 dni od zawarcia umowy zakupu towaru. Towar powinien zostać zwrócony w stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z fakturą sprzedaży, z kserokopią dowodu zapłaty (w przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze), instrukcją obsługi (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.)."]
[null,"b)","Zwrot towaru musi być uprzednio uzgodniony i zaakceptowany przez CBC, w przeciwnym wypadku przyjęcie zwróconego towaru będzie dokonywane przez wystawienie faktury korygującej. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 3 miesięcy wstecz od daty wystawienia faktury."]
[null,"c)","Koszty transportu/dostarczenia zwracanego towaru do CBC ponosi Nabywca."]
[null,"d)","CBC zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia towaru w formie zwrotu, jeśli okaże stwierdzone zostaną uszkodzenia lub ślady używania. CBC zastrzega sobie również prawo do nieprzyjęcia zwrotu produktów niestandardowych, czyli nieobjętych podstawowym cennikiem."]
[]
[null,"8.","Postanowienia końcowe"]
[null,"a)","Powyższe warunki handlowe obowiązują w przypadku każdej umowy kupna zawieranej pomiędzy CBC a Nabywcą."]
[null,"b)","CBC zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych, o czym poinformuje w stosowny sposób na swojej stronie www.cbcpoland.pl."]